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本环建表字〔2025〕42号
关于《本溪钢铁（集团）建设有限责任公司工程服务分公司新建搅拌站项目环境影响报告表》的批复

本溪钢铁（集团）建设有限责任公司工程服务分公司：
你公司报送的《本溪钢铁（集团）建设有限责任公司工程服务分公司新建搅拌站项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉。根据环评专家评审意见及技术评估报告结论，经我局2025年建设项目审查委员会第五次会议讨论同意，现批复如下：
一、项目概况
[bookmark: OLE_LINK10]项目位于辽宁省本溪市南芬区郭家街道赵家村，项目总投资为270万元，环保投资37.55万元，环保投资占比13.9%。本项目属于新建项目，占地面积2000m2，总建筑面积1011m2，主要建设内容为新建1座三层搅拌楼、2个碎石仓、2个砂仓、2个水泥粉料筒仓、1个粉煤灰筒仓、1个矿粉筒仓等，设计年产混凝土15万立方米。
根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“允许类”，符合国家产业政策。在严格落实报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施和环境风险防范措施后，从生态环境角度，同意环境影响报告表中所列建设项目地点、生产规模和环境保护措施进行建设。
二、项目建设应严格落实《报告表》提出的各项环境保护措施和风险防控措施，重点做好以下工作：
（一）严格落实施工期污染防治措施。施工期设置不低于1.8米的围挡，施工工地地面、车行道路进行硬化处理，临时堆放场采取围挡、遮盖等防尘措施，运输车辆在除泥、冲洗干净后驶出作业场所，散装物料、建筑垃圾和渣土应采用密闭方式清运，做好“六个百分之百”、实行“三包”后，施工期扬尘排放浓度应满足《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）表1中郊区及农村地区的浓度限值要求；施工人员生活污水排入化粪池，定期清掏；施工期噪声通过选择低噪声施工设备、合理安排施工作业时间，夜间禁止施工后，施工场界噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)限值要求；施工期产生的建筑垃圾清运至指定地点集中处理，施工人员产生的生活垃圾由环卫部门集中清运。
[bookmark: OLE_LINK11]（二）严格落实大气污染防治措施。运营期搅拌机布置在封闭式搅拌楼内，搅拌机初始搅拌粉尘经脉冲布袋除尘器（TA001）处理后，由1根18m高排气筒（DA001）排放，颗粒物排放浓度应满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2大气污染物特别排放限值要求。4座筒仓产生的粉尘经仓顶脉冲除尘器（TA002-TA005）处理后排放至封闭厂房内；骨料库及配料仓三面设置封闭式彩钢结构，投料口顶部设置喷淋降尘装置洒水抑尘；厂内运输道路硬化，定期洒水抑尘，厂区出口处设置运输车辆轮胎冲洗平台；厂界无组织废气应满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3排放限值要求。
[bookmark: OLE_LINK12]（三）严格落实水污染防治措施。运营期运输车辆轮胎冲洗废水经1座隔油沉淀池（TW001，10m3）处理后用于厂区道路洒水抑尘，搅拌楼、混凝土罐车清洗废水经1座沉淀池（TW002、30m3）处理后回用于生产，初期雨水经1座收集池（TW003、10m3）沉淀后也回用于生产，无废水外排。员工生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，不外排。
（四）严格落实噪声污染防治措施。运营期通过选择低噪声设施、基础减振、厂房隔声等降噪措施后，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。
[bookmark: OLE_LINK13]（五）严格落实固体废物污染防控措施。运营期产生的废布袋由厂家更换时统一处置；收尘灰、落地灰、沉淀池泥沙收集后回用于生产；试拌废料作为建筑垃圾清运；一般固体废物应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。废机油、废机油桶暂存于危废贮存点（10m2）内，定期委托资质单位处理，危险废物应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。生活垃圾由当地环卫部门定期清运处理。
[bookmark: OLE_LINK15]（六）加强土壤及地下水环境管理。采取分区防渗管控措施，危险废物贮存点、旱厕、隔油沉淀池（TW001）、清洗废水沉淀池（TW002）、初期雨水收集池（TW003）作为重点防渗区（Mb≥6m，K≤1.0×10-7cm/s），其他区域作为一般防渗区（Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s）。
（七）严格落实环境风险防控措施。建立健全安全、环境管理体系，制定严格的安全管理制度，制定巡检制度，制定应急计划，加强职工培训，提高应急处理能力。
三、你公司应落实生态环境保护主体责任，严格执行排污许可制度和总量控制制度。建立企业内部生态环境管理机构和体系，明确人员、职责和制度，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。按照相关法律法规和技术标准规范要求，开展环保设备设施安全风险辨识评估和隐患排查治理，落实安全生产各项责任制度。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程，同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施以及环境保护设施投资，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收，并向社会进行公示。配合当地政府及有关部门对公众进行必要的解释和说明，取得公众对工程建设的理解和支持。本项目引发的生态环境信访问题，由建设单位负责妥善解决。
四、环境影响报告表批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺或者污染防治措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化(特别是不利环境影响加重)，应当重新报批该项目环境影响文件。
五、项目日常环境监督检查工作由本溪市生态环境保护综合行政执法队负责。
本溪市生态环境局
2025年6月18日
(此件公开发布)
抄送：本溪市生态环境保护综合行政执法队、本溪市生态环境服务中心、辽宁中辉金晟环保科技有限公司
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