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本环建表字〔2020〕 号
关于《北营炼铁厂生灰破碎还建工程
环境影响报告表》的批复
（征求意见稿）

本溪北方铁业有限公司：
你单位报送的《北营炼铁厂生灰破碎还建工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据《报告表》结论及专家评审意见，经我局研究，现批复如下：
一、项目概况
本项目位于北营炼钢厂 4#、5#弗卡斯窑区域，投资1500万元，拆除原铁业公司生灰破碎区域的厂房及设施，并在炼钢厂现有4#、5#弗卡斯窑区域建设一套日产450吨生灰破碎生产系统。生灰破碎工艺主要由原料系统、破碎系统、成品储运系统及除尘系统等组成。项目占地面积849.96m2。环保投资152万元，占总投资额的10.13%。
根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》本项目属于允许类，项目选址位于北营公司工业用地范围内，符合《本溪市土地利用总体规划（2006-2020年）》要求，符合《本溪市城市总体规划（2007-2020年）》的相关规定。
综上，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列建设项目的地点、规模、生产工艺、环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。
二、项目设计、建设和环境管理过程中应重点做好以下几方面工作：
[bookmark: _GoBack]（一）加强施工期环境管理。有效控制施工扬尘，妥善处置施工弃土、弃渣等固体废物，拆除过程产生的废弃设备设施、建筑垃圾等要做好分类及回收。施工现场周围应设置标准围栏，实行封闭或半封闭式施工。运输车辆应做好覆盖，防止施工噪声、废水、扬尘、固废等污染周围环境，施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。
（二）强化大气环境管控措施。矿槽卸料、转运站卸料、原料仓落料、石灰石破碎、破碎机出料、储矿仓落、产品装车、等环节产生的粉尘经袋式除尘器收集处理（处理效率99.7%），处理后的废气经15m高排气筒排放。排放达到《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气【2019】35号）附件2“烧结（球团）”生产工序中“烧结机机尾其他生产设备”颗粒物≤10mg/m3的标准要求。无组织粉尘采取破碎厂房和传送皮带封闭及厂房外四周洒水抑尘的措施，达到《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662-2012）中表4中“有厂房生产车间”颗粒物≤8mg/m3的标准要求。
（三）本项目无生产废水产生，全厂不新增员工，无新增生活废水。生活废水排入北营污水处理站，不设生产废水排放口。
（四）加强噪声污染控制。生产设备应选购节能、低耗、低噪先进设备，设备安装过程做好基础减振、消声等防护措施，厂房加强隔声防护。厂界噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
（五）制定并落实好固体废弃物的回收、利用等措施。经布袋除尘器收集下来的除尘灰存放于成品仓内，回用于烧结工序。贮存、回收等工序应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及修改单中要求。
三、本项目不申请污染物总量控制指标。项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位应按相关规定开展自主验收，并向社会进行公示。
四、项目建设期及日常环境监督检查工作由本溪市环境监察局负责。



                   本溪市生态环境局
                     二〇二〇年六月    日
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