



本环建表字〔2026〕12号
关于《南芬露天铁矿土地复垦项目环境影响报告表》的批复

本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司南芬露天铁矿：
你公司报送的《南芬露天铁矿土地复垦项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉。根据环评专家评审意见及技术评估报告结论，经我局2026年建设项目审查委员会第二次会议讨论同意，现批复如下：
一、项目位于辽宁省本溪市南芬区铁山街道。工程总投资3151.5070万元，环保投资3151.5070万元，环保投资占比100%。共设置1个治理范围，全部位于南芬露天铁矿IV号排岩场停排区域，项目恢复有林地面积28.1562hm2，恢复灌木林地21.9826hm2，恢复农村道路3.8612hm2，总面积54hm2，通过修复手段，最大限度恢复地貌景观及当地植被和生态系统，恢复植被，改善矿山生态环境。排岩场平台复垦方向为林地，排岩场边坡复垦方向为灌木林地。本项目施工期共8个月，施工期结束后进行管护工程，时间为3年。
根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目为“鼓励类”项目，符合国家产业政策。在严格落实报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施和环境风险防控措施后，从生态环境角度，同意环境影响报告表中所列建设项目地点、生产规模和环境保护措施进行建设。
二、项目建设应严格落实《报告表》提出的各项环境保护措施和风险防控措施，重点做好以下工作：
（一）严格落实施工期大气污染防控措施。项目施工期建筑材料的堆放应定点定位，对临时堆放的土石方采取苫布覆盖、洒水抑尘等措施，避免在大风日以及夏季暴雨时节施工，施工期扬尘排放浓度应满足《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）郊区及农村地区扬尘排放浓度限值要求。
[bookmark: OLE_LINK182][bookmark: OLE_LINK181]（二）严格落实施工期水污染防控措施。项目施工期施工机械和运输车辆在临时冲洗场进行冲洗，冲洗废水经临时沉淀池沉淀后回用于洒水降尘，施工人员生活污水排入采区工业场地内防渗旱厕，定期清掏。
[bookmark: OLE_LINK184][bookmark: OLE_LINK183]（三）严格落实施工期噪声污染防控措施。项目施工期噪声通过采用低噪声设备，合理安排施工时间，避免夜间作业，合理布局施工现场，施工场界噪声应满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中相应标准限值要求。
[bookmark: OLE_LINK172][bookmark: OLE_LINK173]（四）严格落实施工期固体废物污染防控措施。本项目平整工程的土石方量在项目区内挖填平衡，削坡工程挖方全部回填于项目区，不足部分从IV号排岩场未停排区域运至填方处；土壤重构工程客土来自露天矿表土场，施工期无弃土方产生。施工人员产生的生活垃圾经收集后由当地环卫部门进行统一收集排入生活垃圾清运系统。
[bookmark: _GoBack]（五）严格落实施工期生态保护措施。项目应做好施工规划，减少临时占地和重复施工，不能及时回填的土方使用苫布、草垫或其它覆盖物苫盖，严格按照施工方案播撒草籽、种植乔木、灌木等，绿化管护期三年内及时对未成活植被进行补种。
三、你公司应落实生态环境保护主体责任，建立企业内部生态环境管理机构和体系，明确人员、职责和制度，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。按照相关法律法规和技术标准规范要求，开展环保设备设施安全风险辨识评估和隐患排查治理，落实安全生产各项责任措施。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程，同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施以及环境保护设施投资，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收，并向社会进行公示。配合当地政府及有关部门对公众进行必要的解释和说明，取得公众对工程建设的理解和支持。本项目引发的生态环境信访问题，由建设单位负责妥善解决。
四、环境影响报告表批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺或者污染防治措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化(特别是不利环境影响加重)，应当重新报批该项目环境影响文件。
五、项目日常环境监督检查工作由本溪市生态环境保护综合行政执法队负责。

本溪市生态环境局
2026年4月9日

(此件公开发布)

抄送：本溪市生态环境保护综合行政执法队、本溪市生态环境服务中心、辽宁唐龙技术咨询有限公司
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