



本环建表字〔2026〕20号
[bookmark: _GoBack]关于《本溪市大友物资回收有限责任公司废旧物资回收加工项目环境影响报告表》的批复

本溪市大友物资回收有限责任公司：
你公司报送的《本溪市大友物资回收有限责任公司废旧物资回收加工项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉。根据环评专家评审意见及技术评估报告结论，经我局2026年建设项目审查委员会第三次会议讨论同意，现批复如下：
[bookmark: OLE_LINK10]一、项目位于辽宁省本溪市溪湖区新兴村。工程总投资为300万元，环保投资28.6万元，环保投资占比9.53%。项目属于新建项目，占地面积14143m2，主要建设内容为设置1座废钢分拣车间、2座分拣废钢暂存车间，年收集废钢10万t；设置1座废电线电缆拆解车间，年拆解废电线电缆2000t；设置1座废电机拆解车间，年拆解废电机2000t，项目回收电机为本钢集团板材公司、实业公司及其他下属企业招标而来全封闭式感应电机及直流无刷电机（均为无油液设计），配套设置固定拆解平台，采用电动扳手及切割机等进行机械及人工拆解；设置3座废旧资源暂存库，年周转量13800t。项目仅回收一般工业固体废物，禁止回收危险废物。
根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），该项目属于“鼓励类”，符合国家产业政策。在严格落实报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施和环境风险防范措施后，从生态环境角度，同意环境影响报告表中所列建设项目地点、生产规模和环境保护措施进行建设。
二、项目建设应严格落实《报告表》提出的各项环境保护措施和风险防控措施，重点做好以下工作：
（一）严格落实施工期污染防治措施。施工期设置不低于1.8米的围挡，施工工地地面、车行道路进行硬化处理，临时堆放场采取围挡、遮盖等防尘措施，运输车辆在除泥、冲洗干净后驶出作业场所，散装物料、建筑垃圾和渣土应采用密闭方式清运，做好“六个百分之百”、实行“三包”后，施工期扬尘排放浓度应满足《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）表1中城镇建成区的浓度限值要求；施工人员生活污水排入临时旱厕，定期清掏用于施肥；施工期噪声通过选择低噪声施工设备、合理安排施工作业时间，夜间禁止施工后，施工场界噪声应满足《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)限值要求；施工期产生的建筑垃圾清运至指定地点集中处理，施工人员产生的生活垃圾由环卫部门集中清运。
[bookmark: OLE_LINK11]（二）严格落实大气污染防治措施。废钢分拣车间、废电线电缆拆解车间内设置固定剥皮工位，废电机拆解车间内设置固定拆解平台。废电机拆解车间、废电线电缆拆解车间、废钢分拣车间、废旧资源暂存库均为全封闭设置，运输道路依托现有沥青混凝土硬化路面，定期清扫、洒水抑尘；厂界无组织废气排放浓度应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求。
[bookmark: OLE_LINK12]（三）严格落实水污染防治措施。员工生活污水经1座1m3化粪池处理后通过市政管网排入本溪市污水经营有限公司污水处理厂。
（四）严格落实噪声污染防治措施。运营期通过合理布局、选择低噪声设施、基础减振、厂房隔声等降噪措施后，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。声环境保护目标噪声值应满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类功能区要求。
[bookmark: OLE_LINK13]（五）严格落实固体废物污染防控措施。企业应在经营活动中严格控制回收的废旧资源种类，禁止回收危险废物。废电线电缆剥皮废塑料、废橡胶、废电机拆解固废、废塑料、废钢分拣固废、车间沉降粉尘收集后作为废旧资源外售回收单位综合利用；一般固体废物应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。回收的废电机应为全封闭式感应电机及直流无刷电机，无废电机拆解废油产生。剥线机、等离子切割机检修产生废机油、废油桶及废电机拆解产生废线路板暂存于危险废物贮存点（5m2）内，定期委托资质单位处理，危险废物应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。生活垃圾由当地环卫部门定期清运处理。
[bookmark: OLE_LINK15]（六）加强土壤及地下水环境管理。采取分区防渗管控措施，危废贮存点、废电机拆解车间作为重点防渗区（Mb≥6m，K≤1.0×10-7cm/s），废钢分拣车间、分拣废钢暂存车间、废电线电缆拆解车间、废旧资源暂存库、化粪池作为一般防渗区（Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s），其他区域一般地面硬化。
（七）严格落实环境风险防控措施。建立健全安全、环境管理体系，制定严格的安全管理制度，制定巡检制度，制定应急计划，加强职工培训，提高应急处理能力。
三、你公司应落实生态环境保护主体责任，严格执行排污许可制度和总量控制制度。建立企业内部生态环境管理机构和体系，明确人员、职责和制度，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。按照相关法律法规和技术标准规范要求，开展环保设备设施安全风险辨识评估和隐患排查治理，落实安全生产各项责任制度。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程，同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施以及环境保护设施投资，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收，并向社会进行公示。配合当地政府及有关部门对公众进行必要的解释和说明，取得公众对工程建设的理解和支持。本项目引发的生态环境信访问题，由建设单位负责妥善解决。
四、环境影响报告表批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺或者污染防治措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化(特别是不利环境影响加重)，应当重新报批该项目环境影响文件。
五、项目日常环境监督检查工作由本溪市生态环境保护综合行政执法队负责。


本溪市生态环境局
2026年5月26日

(此件公开发布)

抄送：本溪市生态环境保护综合行政执法队、本溪市生态环境服务中心、辽宁碧辉科技有限公司
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