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[bookmark: _Toc17696]第一章  流域水生态环境状况
[bookmark: （一）流域概况][bookmark: _bookmark1][bookmark: _Toc31907]第一节  流域概况
[bookmark: 1、自然概况][bookmark: _bookmark2]自然概况。本溪市位于辽宁东南部（东经123°34´～125°46´，北纬40°49´～41°35´），地处辽东半岛腹地，北靠沈阳、抚顺，南接丹东，西邻辽阳、鞍山，东傍吉林，是沈丹铁路和沈丹高速公路的重要枢纽。全境东西长184公里，南北宽87公里，中间最窄部分13公里，版图呈哑铃状，总面积为8411平方公里。境内长白山余脉千山山脉自东北向西南横贯全境，形成以中低山及丘陵为主的较典型的“山地丘陵、沟谷盆地”地貌形态特征。
[bookmark: _bookmark3][bookmark: 2、社会经济概况]社会经济概况。2020年全市生产总值810.4亿元，按可比价格计算，比上年同期增长2.5%。其中，第一产业增加值54.3亿元，增长2.0%；第二产业增加值382.9亿元，增长3.3%；第三产业增加值373.2亿元，增长1.5%。
[bookmark: _bookmark4][bookmark: 3、控制单元划分]地表水系情况。本溪市境内有三大水系，分别为太子河水系、浑江水系、草河水系。境内大小河流近200条，大、中、小水库27座。太子河是辽宁省较大水系之一，太子河的水源有南北两支（南、北太子河），南支发源于本溪市本溪县东营坊乡羊湖沟草帽顶子山麓，北支发源于抚顺市新宾满族自治县平顶山镇鸿雁沟，两支流在本溪县马家崴子汇合成太子河干流（观音阁水库）。太子河干流全长413公里，由东北向东南流经本溪县泉水、小市、偏岭等乡镇和明山区牛心台镇后进入市区，由东北向西南从市区中心通过，经城区西部兴安村流入辽阳地界，在海城境内与浑河汇合注入渤海。本溪市境内太子河干流长168公里，集水面积为5179平方公里。细河是本溪境内太子河的最主要支流，细河源头一支发源于丹东凤城市白云山南麓，一支发源于本溪县祁家堡子上游的东山，在本溪县连山关镇汇合形成细河干流，流经下马塘、南芬、桥头、北台，在北营钢铁集团下游河北村出境入辽阳葠窝水库。细河在本溪境内干流长79.1公里，是沿岸41.92万人口和本钢、北营钢铁等大小60余个工业企业的主要水源。浑江发源于吉林省白山市北部的哈尔雅范山全长447公里，总流域面积17500平方公里，多年平均径流量65.82亿立方米。桓仁境内长161.8公里，自北向南流经桓仁县12个乡镇，境内流域面积3547平方公里。主要支流河有5条，分别为富尔江、红汀子河、六河、哈达河、大雅河。草河流经本溪县草河掌和草河城、草河口镇。草河本溪段干流河长30公里，流域面积524平方公里，主要支流有套峪河、黑峪河等河流。
[bookmark: _Toc26316]第二节  水环境质量状况
地表水环境质量。国控、省控断面水质优良比例由2015年的57.14%提高到2020年的85.72%，列全省第2位。与2015年相比，2020年全市化学需氧量、氨氮排放总量下降比例分别为33.54%、12.13%，超额完成省政府下达的总量减排目标。
[bookmark: （三）水资源状况][bookmark: _bookmark6]饮用水水源水质。2020年本溪市地级以上城市集中式饮用水水源水质达标率100%。
[bookmark: _Toc6570]第三节  水资源状况
[bookmark: 1、水资源][bookmark: _bookmark7]2019年本溪市水资源总量22.23亿立方米，地表水资源量22.16亿立方米，地下水资源量3.9亿立方米。全市总供水量3.25亿立方米，其中地表水源供水量3.07亿立方米，占总供水量的94.30%；地下水源供水量0.18亿立方米，占总供水量的5.70%。全市总用水量约3.25亿立方米。其中居民生活用水量0.51亿立方米，占总用水量的15.7%；生产用水量2.74亿立方米，占总用水量的84.30%。
[bookmark: _bookmark10][bookmark: （四）水生态状况][bookmark: _Toc691]第四节  水生态状况
[bookmark: _bookmark11][bookmark: 1、流域水生生物现状]河岸带情况。太子河河岸带的植物区系以草甸沼泽，水生植被和土生植物为主，草本植物占多数，木本植物和灌木植物稀少，植物群落较为单一。太子河上游地区受人类活动干扰少，河岸带物种多样性指数高，中下游区域受到人为干扰影响生物多样性指数较低。
[bookmark: 2、流域鱼类现状][bookmark: _bookmark12]流域鱼类现状。根据辽宁省淡水研究院开展的全省土著鱼类调查，本溪市现有土著鱼类9种。
表1-1  本溪市土著鱼类调查表
	序号
	省份
	城市
	区县
	流域
	水体
	水体类型
	俗称
	学名

	1
	辽宁省
	本溪市
	本溪县
	辽河
	太子河
	河流
	柳根子
	拉氏鱥

	2
	辽宁省
	本溪市
	本溪县
	辽河
	太子河
	河流
	山胖头
	鸭绿沙塘鳢

	3
	辽宁省
	本溪市
	本溪县
	辽河
	太子河
	河流
	花泥鳅
	北方须鳅

	4
	辽宁省
	本溪市
	本溪县
	辽河
	太子河
	河流
	山石猴
	花斑副泥鳅

	5
	辽宁省
	本溪市
	桓仁县
	鸭绿江
	桓仁水库
	湖库
	花吉勾
	花䱻

	6
	辽宁省
	本溪市
	桓仁县
	鸭绿江
	桓仁水库
	河流
	柳根子
	湖鱥

	7
	辽宁省
	本溪市
	本溪县
	辽河
	观音阁水库
	湖库
	鳑鲏
	越南鱊

	8
	辽宁省
	本溪市
	本溪县
	辽河
	观音阁水库
	湖库
	葫芦子
	彩石鳑鲏

	9
	辽宁省
	本溪市
	本溪县
	辽河
	太子河
	河流
	花丁鮈
	犬首鮈



[bookmark: （六）“十三五”水生态环境保护实施成效与经验][bookmark: _bookmark14][bookmark: （五）水污染物排放状况][bookmark: _bookmark13]
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[bookmark: _Toc413]第二章  “十三五”成效经验及“十四五”面临挑战
[bookmark: _Toc23035]第一节  “十三五”水生态环境保护成效与经验
“十三五”期间，全市上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照《水污染防治行动计划》要求，按照省委、省政府的工作安排，在省生态环境厅总体部署下，系统实施了城市黑臭水体攻坚战、集中式饮用水水源地保护攻坚战、重污染河流治理攻坚战，“碧水”成效显著。
一是工业点源治理得到有效治理。本钢工业污水治理不断深化。2016年完成本钢板材焦化厂东风厂区8#、9#焦炉生物脱氮污水处理设施升级改造，采用膜处理+臭氧深度处理+超滤、反渗透膜处理技术，实现焦化废水零排放，保障兴安断面特征污染物挥发酚持续达标；2019年，完成本钢板材污水处理厂深度处理项目，进一步降低污染物排放量。同时，为保障兴安断面达标，2019年6月本钢集团采取氨氮临时强化处理措施，全年排放口氨氮平均浓度控制在3mg/L以下，污水排放量控制在2万立方米/日以下。
[bookmark: _GoBack]二是城镇污水基础设施进一步完善。实施沙河东路（松岱路~张仲景大街段）污水管网工程、辽宁省本溪市溪湖老工业区牛心台地区污水管线建设工程项目、南芬区污水处理厂提标改造项目、北沙河污水截流管网工程、本溪市明山区新型城镇化建设项目排水建设项目等城镇基础设施建设项目，全市污水收集能力得到进一步提升。“十三五”期间，通过争取国家资金支持，2018年实施了彩屯河及排涝池黑臭水体整治工程。
三是水源安全得到进一步保障。以桓仁水库及浑江输水河道保护为重点，实施了大伙房水源桓仁区域一级保护区隔离工程、桓仁县亚铅河流域生态治理工程、二棚甸子镇污水处理厂工程、哈达河下游五女山保护区环境综合治理工程、桓仁满族自治县古城镇污水处理厂工程、桓仁满族自治县北甸子乡污水处理站及配套管网（干管）工程、桓仁水库拦污漂排工程、桓仁满族自治县古城镇生活垃圾卫生填埋场工程、本溪市提升大伙房饮用水水源桓仁水库109项水质指标监测能力建设项目、桓仁满族自治县二棚甸子生活垃圾卫生填埋场工程、观音阁水源保护区隔离工程观音阁水源一级保护区封育项目等污染治理及风险防范项目，关闭了金山热电厂排口，全市水源安全得到进一步保障。
[bookmark: _bookmark15][bookmark: （七）问题及成因分析][bookmark: _Toc2047]第二节  “十四五”面临的挑战
断面水质达标压力倍增。“十四五”期间，本溪市国控断面由“十三五”末期5个增加至12个，Ⅱ类水体国控断面由1个提升至8个，断面水质稳定达标考核压力倍增。南太子河入库口个别时段溶解氧超标，老官砬子断面水质化学需氧量指标近年有所升高，兴安、邱家、姚千户桥断面个别月份氨氮指标超标。
河流生态水流量不足。太子河老官砬子、兴安断面位于观音阁水库下游，来水主要是观音阁水库、关门山水库和三道河水库的下泄水。2019年观音阁水库向本溪市管道供水后，水库下泄流量大幅减少，枯水期水库下泄流量不足，不能满足枯水期生态流量需求。北沙河汇水面积小，仅200多平方公里，枯水期补水以本溪新城污水处理厂尾水为主，天然补给水不足。
城镇环境基础设施不完善。本溪满族自治县碱厂镇、东营坊乡，明山区卧龙、牛心台，高新区国家辽宁（本溪）生物医药科技产业园等乡镇、城乡结合部、工业园区无污水处理设施。高新区沈本新城污水处理厂、桓仁县污水处理厂及桓仁水库上游城镇污水设施处理能力不足，运行不稳定。本溪满族自治县滨河西路、春光路南段、高官镇、南甸镇，明山区高峪、大峪，南芬区城区，高新区沙河东西路、歪头山矿区，桓仁县县城等地区存在雨污混排、溢流污染等现象。
农业农村污染问题日益凸显。农村生活污水未得到有效治理，污水处理设施及管网建设短板突出，存在污水直排入河现象。农村垃圾处理设施不完善，未得到有效处置，生活垃圾在河边、路边随意倾倒的现象仍普遍存在。农业生产上过度依赖化学农药现象仍然存在，河流沿岸畜禽养殖污染未得到有效控制，布局不合理，规模化、集约化程度不高，部分粪污处理设施建设相对滞后，干湿分离、防渗防溢等设施建设不完善。
水源安全保障能力有待进一步提升。观音阁水库和桓仁水库总氮超标，存在富营养化潜在风险。库滨湿地、缓冲带生态功能有待进一步提升，居民生活及农业面源对水库水质影响较大。观音阁水库饮用水水源地一级区未进行封育，存在一定的安全风险。


[bookmark: 4、水生态环境压力持续加大][bookmark: _bookmark19][bookmark: （八）形势与机遇][bookmark: 第二章__总体要求][bookmark: _bookmark21][bookmark: _bookmark20][bookmark: _Toc30021]第三章  总体要求
[bookmark: （一）指导思想][bookmark: _bookmark22][bookmark: _Toc12653]第一节  指导思想
以习近平生态文明思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻落实党中央和国务院的决策部署，贯彻落实习近平总书记在辽宁考察时和在深入推进东北振兴座谈会上重要讲话精神，围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持生态优先、绿色发展，以改善水生态环境质量为核心，深刻把握“山水林田湖草是一个生命共同体”的科学内涵，严守资源利用上线、生态保护红线、环境质量底线，建立健全流域水生态环境协同保护机制，坚持问题导向与目标导向，一河一策，精准发力，统筹水资源利用、水生态保护和水环境治理，创新机制体制，着力解决群众身边的突出问题，持续改善水生态环境，确保规划目标如期实现。
[bookmark: _bookmark23][bookmark: （二）基本原则][bookmark: _Toc29493]第二节  基本原则
三水统筹，系统治理。坚持山水林田湖草是生命共同体的科学理念，以河湖为统领，统筹水资源、水生态、水环境，强化质量目标管理，明确重点水体的质量改善目标和清单，采取科学、系统、有效的措施，突出针对性、差异性和可操作性的任务要求，系统推进水环境治理与水生态修复，用环境质量改善增强人民群众获得感。
问题导向，有限目标。坚持问题导向与目标导向，着力解决老百姓身边的水环境污染、水生态破坏、生态流量匮乏等突出生态环境问题，根据全市社会经济发展目标，结合水生态环境质量现状和各流域的不同特点，提出“十四五”期间可达到的目标任务。
突出重点、带动全局。以浑江、太子河干流及其主要支流为重点，加快入河（湖、库）排污口排查整治，强化工业、农业、生活、畜禽污染治理，加强生态系统保护修复，全面推动水生态环境保护。
明晰责任，督促落实。水域、陆域融合，打通岸上和水里。通过控制断面将水生态环境质量目标任务层层落实到各级行政辖区，将区域水生态环境改善责任与各级政府一一对应，督促地方政府持续改善水生态环境质量。
[bookmark: （三）总体思路和布局][bookmark: _bookmark24][bookmark: _Toc1167]第三节  总体思路和布局
[bookmark: _bookmark26][bookmark: 3、沈阳经济区（浑太流域）][bookmark: _bookmark27][bookmark: 2、凌河生态走廊]针对各河流水资源、水生态、水环境现状，巩固“十三五”治理成果，统筹水资源、水生态、水环境，以“补短板，惠民生”为导向，围绕打造“一个样板”，实现“三个提升”，完善“两大体系”，实施“四类工程”开展水生态环境保护。
一个样板：即立足国家生态功能区、辽东生态屏障、辽宁水塔的定位，坚定不移地推进“生态立市”战略，将本溪打造成美丽河湖样板区。
三个提升：水源地生态安全有提升，河湖生态服务功能有提升，河湖水质有提升。
两大体系：完善管理和治理体系。
四类工程：生态扩容工程、节水工程、污染减排工程以及美丽河湖建设工程。
[bookmark: _bookmark30][bookmark: （四）规划目标][bookmark: _Toc24606]第四节  规划目标与指标
[bookmark: 1、总体目标][bookmark: _bookmark31]（一）规划目标
到2025年，12个国控断面稳定达到国家考核标准，全市水生态环境质量持续改善，生态系统稳定性逐步提升，河湖、湿地生态功能初步恢复，水资源、水生态、水环境统筹推进格局基本形成，初步实现有河有水、有水有鱼、有鱼有草，初步建设一批美丽河湖，进一步完善生态环境保护体制机制，区域协同发展、共同保护的水生态环境联防联控现代治理体系初步形成。
到2030年，流域水生态环境明显改善，生态系统稳定性全面提升，太子河、浑江等主要干支流生态水量基本满足需求，河湖、湿地生态功能基本恢复，生态环境保护体制机制基本完善，水生态环境联防联控现代治理体系基本形成。
到2035年，流域水生态环境全面改善，水功能区全面达标，生态流量得到全面保障，水生态纳入常规化管理，水生态系统实现良性循环，水生态环境领域治理体系和治理能力现代化基本实现。
[bookmark: _bookmark32][bookmark: 2、规划指标]（二）规划指标
表3-1 常规指标
	类别
	序号
	指标
	2025年目标
	责任部门

	水环境
	1
	地表水优良（国控断面达到或优于III类）
	91.7%
	生态环境局、水务局

	
	2
	地表劣V类水体比例（%）
	0
	住建局

	
	3
	水功能区达标率（%）
	94%
	

	
	4
	县级及以上集中式饮用水水源达到或优于III类比例
	100%
	水务局、生态环境局

	
	5
	农村生活污水治理率（%）
	40%
	

	
	6
	畜禽粪污综合利用率（%）
	80%
	

	
	7
	主要农作物秸秆综合利用率（%）
	90%
	

	水资源
	8
	达到生态流量（水位）底线要求的河湖数量（个）
	1（老官砬子）
	水务局

	水生态
	9
	水生物完整性指数
	BI指数监测断面达到清洁以上的60%
	

	
	10
	河湖生态缓冲带修复长度（km）
	38.7
	

	
	11
	湿地恢复（建设）面积（km2）
	0.5
	

	总量减排
	12
	化学需氧量下降（%）
	8%
	

	
	13
	氨氮下降（%）
	7%
	



表3-2 亲民指标
	类别
	序号
	指标
	2025年目标
	责任部门

	水环境
	1
	城市建成区黑臭水体控制比例
	0
	住建局

	水资源
	2
	恢复有水的河流个数（个）
	0
	水务局

	水生态
	3
	重现土著鱼类或水生植物的水体数量（个）
	保持
	水务局

	其他
	4
	美丽河湖建设（个）
	3（北沙河本溪新城段、细河思山岭段、太子河明山区段）
	县区政府、水务局、生态环境局、住建局




[bookmark: 第三章__规划任务要求][bookmark: _bookmark33][bookmark: _Toc9100]第四章  规划任务
[bookmark: _Toc2082]第一节  加强水资源、水生态、水环境系统治理
强化“三水”统筹。推动建立和实施水资源刚性约束制度，提高用水效率，推动节水工程建设，推动中水回用。开展水生态调查与评价，分析水生态环境形势，识别水生态环境突出问题及重大风险。持续削减化学需氧量和氨氮等主要水污染物排放总量，加强总磷、总氮排放控制，保持和改善河流水质。2025年化学需氧量和氨氮较2020年分别下降8%和7%；2025年地区生产总值用水量较2020年下降12%；农田灌溉水有效利用系数达到0.593。
优化实施地表水生态环境质量目标管理。深化流域分区管理体系，明确各级断面水质保护目标，逐一排查，按照断面所在行政区、断面汇水范围将断面环境质量目标责任落实到各县区政府和河长，动态识别不达标和不稳定达标断面，制定和实施整治方案。依托排污许可证管理平台，建立“水体-排污口-排污管线（渠、支流河）-污染源”全链条管理的水污染物排放治理体系。深入推进流域污染综合治理，流域上下游各级政府、各部门之间加强协调配合、定期会商，实施联合执法、应急联动、信息共享，深入推行河长制，对全市251条流域面积10平方千米以上的河流进行全方位全覆盖巡查。
梯次深化黑臭水体整治。持续开展城市建成区内黑臭水体整治专项检查，巩固城市黑臭水体治理成果，实现长治久清。全面排查两县（桓仁县、本溪县）黑臭水体，积极推进两县黑臭水体整治。有序开展农村黑臭水体排查识别，建立清单档案，落实治理任务。
[bookmark: _bookmark34][bookmark: （一）加强饮用水水源保护][bookmark: _Toc31279]第二节  加强饮用水水源保护
保护好“辽宁水塔”。完善本溪县、桓仁县生态屏障区建设，加强上游区域水源涵养、中游区域水土保持以及下游区域生态湿地建设，加大退耕还林、还湿、还草、还河力度。加强桓仁水库、观音阁水库饮用水水源地规范化建设，加强保护区内环境基础设施建设，完善乡镇污水处理设施，因地制宜推进农村污水治理，健全垃圾收集转运处置体系。加强风险防范，在省生态环境厅指导下，2021年底完成桓仁水库“一河一策一图”风险防控方案编制。推进观音阁水库饮用水源、南芬细河饮用水源等其他县级以上城市饮用水水源地“一河一策一图”风险防控方案编制，提升饮用水水源地安全保障能力。
全面开展乡镇级及以下集中式饮用水源地保护。加强对田师付镇盘龙寺水库“千吨万人”饮用水水源地监管，加强水源监测，推进水源地规范化建设和生态保护。梯次推进农村集中式饮用水水源保护区划定，构建全市饮用水水源保护区“一张图”。开展农村集中式饮用水水源地规范化建设，设立标志标识、宣传牌及隔离防护设施。依法开展乡镇级集中式饮用水水源地保护区问题整治，对水源地上游及补给区开展环境安全隐患排查整治，确保饮水安全。2021年底，按照省生态环境厅要求，完成全市16处乡镇级集中式饮用水源地保护区划定、立标。
加强饮用水源地监管。加强水源水、出厂水、管网水、末梢水的全过程管理。建立健全水源环境档案制度，定期开展饮用水水源环境状况调查评估。加大饮用水安全状况信息公开力度，引导公众监督。以桓仁水库、观音阁水库为重点，加强地表水型饮用水水源地预警监控能力建设，建立和完善风险源名录，修订应急预案，定期开展应急演练。加强农村水源水质监测，定期开展乡镇级及“千吨万人”水源常规监测，建立健全部门间监测数据共享机制。探索开展水源地新污染物调查研究和生物毒性监测。建立健全饮用水水源地日常监管制度，强化生态环境、水利、住房城乡建设等部门合作，完善饮用水水源地环境保护协调联动机制，切实提高水源地环境安全保障水平。
推动建立跨行政区联防联控机制。跨行政区饮用水水源地要建立联络机制，做到上下游、左右岸、供水及用水城镇、各部门水环境质量、风险、污染等信息对称。
[bookmark: （二）持续推进污染减排][bookmark: _bookmark35][bookmark: _Toc32587]第三节  持续深化水污染治理
实施排污口溯源和规范化整治。建立排污口“一口一档”管理台账，逐一明确排污口责任主体。按照“取缔一批、合并一批、规范一批”要求，实施排污口分类整治。实施排污口整治销号制度，对确需保留的排污口，建立排污口清单，开展日常监督管理。2021年底前，完成太子河干流、浑江入河排污口溯源，完成太子河干流重点排污口规范化整治。2022年底前，基本完成全市流域汇水面积50平方公里以上太子河、浑江一级支流以及草河干流排污口整治。2025年底前，基本完成全市主要河流、湖库入河排污口整治；加强入河排污口数字化管理平台建设，全市入河排污口基本实现数字化管理。
[bookmark: _bookmark37][bookmark: _bookmark36][bookmark: 2、持续推进工业污染防治][bookmark: 1、实施入河排污口排查整治]加强工业源整治。加强工业污染源排放监管，按照国家及省要求，将工业污染源纳入在线监控范围，实施企业超标排放“黄牌”“红牌”处罚制度。2022年底前完成石化、原料药制造、印染、农副食品加工等行业企业废水直排管网整治。加大现有工业园区污水处理设施建设和管网排查整治。对依托城镇污水处理设施的省级以上工业集聚区进行出水水质评估，评估结果为不适宜的退出接入城镇污水处理设施并另行单独处理。
推动工业废水资源化利用。推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间、大型钢铁集团厂区内用水系统集成优化，节约用水，减少废水排放。
[bookmark: 3、全面提升城镇污染治理][bookmark: _bookmark38]全面提升城镇污染治理。大力实施污水管网补短板工程，加快推进城市建成区、本溪县县城、桓仁县县城现有管网破损修复及雨污分流改造。全面推进城中村、老旧城区和城乡结合部污水收集与处理。加快现有合流制排水系统雨污分流改造，城区、城镇、开发区新建排水管网实行雨污分流。到2025年新增及改造雨污管网150公里；全力推进城镇污水处理厂建设和改造，提升污水处理设施处理能力与运行效率。到2025年，新、改、扩建城镇污水处理厂及处理设施4座，新增城镇生活日处理能力2.3万吨。加快城市污泥无害化集中处理设施建设。污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理设置，分区域建设污泥集中处理设施。到2025年，全市污泥无害化处置率达到95%以上，本溪县、桓仁县力争达到70%。
[bookmark: 4、强化农业农村污染防治][bookmark: _bookmark39]统筹推进农村生活污水治理。因地制宜，统筹推进县域农村生活污水治理。对距离现状污水处理厂较近，有纳管条件的鼓励并网。开展污水处理设施运行情况排查评估，针对问题分类制定提升改造方案。推动制定出台农村生活污水处理设施运行管护办法，建立财政补助、村集体自筹、村民适当缴费的运维资金分担机制，完善依效付费制度。强化设施建设和运行一体化推进，推广第三方专业运维+村民参与、BOT、EPC、设施租赁等模式。建立设施运行情况监管台账，对日处理20吨及以上农村生活污水处理设施出水开展常规水质监测。到2025年，农村生活污水治理率达到40%。
加大农村生活垃圾治理力度。集中收集并无害化处置农村生活垃圾，禁止垃圾进入河道。统筹考虑生活垃圾和农业废弃物利用、处理，建立健全符合农村实际、方式多样的生活垃圾收运处置体系。开展农村生活垃圾分类减量化试点，推行垃圾就地分类和资源化利用。全面完成县级及以上集中式饮用水水源保护区及群众反映强烈的非正规垃圾堆放点整治。到2025年底，农村生活垃圾处置体系基本实现全覆盖，非正规垃圾堆放点集中整治基本完成，力争实现90%左右的村庄生活垃圾得到治理。
加强畜禽养殖污染防治。推进养殖生产清洁化和产业模式生态化。优化调整畜禽养殖布局，推进畜禽养殖标准化示范创建升级，带动畜牧业绿色可持续发展。推广节水、节料等清洁养殖工艺和干清粪、微生物发酵等实用技术，实现源头减量。加强畜禽粪污资源化利用，畜禽养殖场、养殖小区应当保证其畜禽粪便、废水得到综合利用或者无害化处理，向环境排放经过处理的畜禽养殖废弃物，应当符合国家和本省规定的污染物排放标准和总量控制指标。规模化畜禽养殖场、养殖小区应当配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施，推进粪便污水资源化利用，减少粪污产生总量，降低粪污处理和利用难度。养殖专业户应当建设防雨、防渗、防漏、防外溢的粪便污水收集储存措施，采用堆肥处理等措施实现综合利用。畜禽散养密集区所在地县人民政府、乡（镇）人民政府、街道办事处应当组织对畜禽粪便污水进行分户收集、集中处理。到2025年，全市畜禽粪污综合利用率达到80%以上。将规模以上畜禽养殖场纳入重点污染源管理，对新建、改建、扩建规模化养殖场（小区）实行环境影响评价制度，对设有排污口的畜禽规模养殖场实施排污许可制度。
加强农业面源污染治理。实施科学施肥和安全用药。加快调整施肥结构，转变施肥方式，鼓励引导农民增施有机肥，推广应用高效缓控释类新型肥料和生物肥料，集成推广测土配方施肥等技术措施。推动农作物病虫害专业化统防统治和绿色防控融合发展，推广应用生物防治、物理防治等非化学绿色防控措施和高效低毒低残留环境友好型农药、高效植保机械。到2025年，全市主要农作物化肥农药施用量实现负增长。强化农业面源污染监管。结合生态环境、农业生产、农资销售等调查统计工作，组织开展化肥农药施用量调查统计核算。开展重点流域区域农业面源污染负荷评估，编制农业面源污染控制单元清单，推动优先控制单元农业面源污染治理。
[bookmark: 2、调控调度闸坝、水库][bookmark: （四）水生态保护与修复][bookmark: _bookmark44][bookmark: _bookmark42][bookmark: （三）水资源保障][bookmark: _bookmark40][bookmark: _Toc28190]第四节  积极推动水生态保护与修复
推进美丽河湖建设。立足国家生态功能区、辽东生态屏障、辽宁水塔的定位，坚定不移地推进“生态立市”战略。建成重点围绕北沙河本溪新城段、太子河明山区段2个城区型美丽河湖，细河思山岭段1个郊野型美丽河湖，将本溪打造成“美丽河湖”样板区。 
提升水源涵养能力。严格重要水源涵养区用途管制。生态保护红线内水源涵养区严格按照生态保护红线进行管理。生态保护红线外重要水源涵养区严格保护具有重要涵养水源功能的自然植被，限制和禁止各种损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式，确保重要水源涵养区面积不减少、性质不改变、功能不降低。有序推进封山育林、退耕还林还草还湿、地质低效林改造、湿地生态修复、废弃矿山修复，全面提升生态系统涵水功能。加强重要水源涵养区监督管理。开展重要水源涵养区基本状况、生态状况、人类活动本底情况和其他相关基础信息调查，建立重要水源涵养功能区基础信息台账。探索建立健全生态补偿长效机制和多渠道增加生态建设投入机制，积极向省、国家争取水源涵养区保护补偿资金。
[bookmark: 1、湿地恢复与建设][bookmark: _bookmark45]加强湿地建设与保护。加强湿地保护与管理，全面保护湿地资源。开展重要湿地生态系统保护与修复，改善生态状况和区域生态环境，提高重要湿地生态功能。推进实施湿地重大生态修复工程和湿地生态效益补偿。逐步完善全市湿地监测体系和宣传网络，提高湿地监测、宣传教育、科学研究能力和水平。实现湿地生态功能增强、生物多样性增加，湿地资源全面保护，进一步丰富湿地生物多样性。实施小微湿地保护修复工程，加强小微湿地保护宣传教育，分类型、分区域开展坑塘、湖泊及景观水体等小微湿地保护与修复示范，适时开展小微湿地试点建设，积极探索小微湿地保护恢复、管理与合理利用的新形式。因地制宜在污水处理厂排污口串联建设人工湿地净化工程。在排污口下游、支流河入干口、支流河入库口采用微生物协调净化功能实现拦截面源和污染减排。
[bookmark: _bookmark46][bookmark: 2、河湖生态恢复]加强滨河（湖）带生态建设与监管。在河湖陆向的水陆交错带，继续向陆域拓展一定宽度的区域建设河湖缓冲带，通过因地制宜划定生态缓冲带空间，加强监管，严格准入条件，确保不增污；太子河干支流适宜河段沿岸设置生态阻隔带，因地制宜种植一定宽度适宜当地生长的荆棘类灌木，形成生态阻隔带，防止降雨时水土流失、污染物冲刷入河，防范近河放牧、乱倒垃圾等人类活动带来的污染隐患，在划定的缓冲带内尽可能退出生产生活等活动，河湖生态缓冲带修复长度38.7公里。通过构建基地、水生植被修复、土著鱼类等水生生物恢复，修复河（湖）生态系统结构和功能，实现净化水质，增加生态系统稳定性，保障水质安全。
保护生物多样性。统筹考虑河湖水体等水域空间、水源涵养区陆域空间以及行洪、蓄滞洪区等水陆两栖空间等不同类型水生态空间的交错关系及特点，加强陆域水源涵养区、调蓄洪水区、水土保持区及水域重要鱼类栖息地等的生态保护，开展水陆交错带河湖岸带区的植被建设、湿地生态修复及亲水景观构建。重点针对生态敏感区、生态脆弱区、重要生境和生态功能受损的河湖，开展生态系统保护与修复；通过对江河湖库保护区、保留区等源头区实施以水源涵养为主的水量保护，对开发利用程度较大的受损河流实施以自然形态及功能恢复为主的生态修复，对珍稀、特有鱼类栖息地实施以生境保护与营造为主的生态建设，推进水生生物生境恢复。对水生生物完整性指数偏低的，选择洄游通道保护、天然生境恢复、生境替代保护、“三场”保护与修复及增殖放流等措施，提高水生生物多样性。
[bookmark: _Toc14179]第五节  着力保障河湖生态用水
加强河湖生态流量监测。按照国家、省要求，推进生态流量控制断面监测设施建设，提高重要水文断面生态流量在线监测设施覆盖率以及河流小流量时监测精度。强化观音阁水库等主要水利水电工程生态流量泄放的监测。
加强河湖水量配置与调度管理。优化水资源配置，将保障生态流量目标作为硬约束，突出生态用水重要性，提升生态用水占比。积极推动太子河流域水量调度，优化水资源配置，切实保障基本生态用水需求。推动观音阁水库水量调度方案落实，合理安排闸坝下泄水量和泄流时段，保障太子河生态需水，保障太子河老官砬子国控断面稳定达标。
[bookmark: _Toc10700]第六节  有效防范水环境风险
加强环境监管。强化优先控制化学品、新化学物质以及持久性有机物等高风险化学物质的环境监管，落实优先控制化学物质管控措施，严格控制新化学的环境风险。加强对流域内垃圾填埋场、尾矿库等重点风险源监管。提升危险废物环境管理，建立健全“源头防控、过程严管、后果严惩”的危险废物环境管理体系。深化医疗废物环境管理，强化医疗废物申报登记，采取区域集中、定时收取等方式，将收集范围逐步向偏远村医疗机构延伸，实现医疗废物应收尽收、应处尽处。
强化应急管理。加强环境突发事件预防预警和应急处置，逐步建立全网络、全覆盖的预防预警、信息报送、风险管理、应急处置和应急联动体系。实施企业环境应急预案电子化备案，涉危重企业电子化备案全覆盖。编制和修订县级以上人民政府环境应急预案。逐步建立全市环境应急物资管理系统，逐步完善平战结合、区域联动的环境应急体系。做好突发环境事件应急处置工作，组织开展“以案促建，提升环境应急能力活动”
强化应急队伍建设和物资储备。探索政府、企业、社会多元化环境应急保障力量共建模式，推进环境应急队伍标准化、社会化建设。加强环境应急物资储备，推进建设区域性环境应急物资储备库，加强企业、园区应急物资储备。



[bookmark: （五）风险防范][bookmark: _bookmark51][bookmark: 第四章__主要河湖保护方案][bookmark: _bookmark48][bookmark: _Toc31125]第五章  主要河湖保护方案
[bookmark: _bookmark52][bookmark: （一）主要河湖筛选][bookmark: _Toc8217][bookmark: _Toc7316][bookmark: _Toc27271][bookmark: _Toc30075]第一节  太子河干流
（一）观音阁水库大坝以上
太子河观音阁水库大坝以上包括南太子河入库口及赛梨寨2个断面。南太子河入库口、赛梨寨断面水质稳定达到地表水Ⅱ类标准，水源地标准化建设得到完善。
（1）污染减排
推进城镇基础设施建设。加快建设碱厂镇污水处理厂，新增污水处理设施2000吨/天，处理厂排放标准全部达到一级A标准。
推进农村生活污水收集。在本溪县兰河峪等村实施污水治理项目，观音阁水库区农村生活污水分散治理项目，实现农村污水集中收集处理，大幅度消减居民生活污水散排，消减污染物入河。
加强种植业管控。对河道沿岸乡镇推广农业种植绿色防控，鼓励农户使用农家肥、商品有机肥，逐步增加农田有机肥施用量，推广低毒、低残留农药使用范围和精准施药，加强对农药包装瓶等废弃物管理。
加强畜禽养殖污染防治。对规模化养殖污染加大监督执法力度，对分散养殖加强管理与引导，推进粪污治理与资源化利用。
（2）水生态保护修复
加强河道管理，压实落地河长制。减少和避免人类对河道干扰，逐步恢复河滨生态缓冲带，提高河岸带阻污控污能力。
（3）饮用水水源地标准化建设
加强观音阁水库水源地规范化建设。按照《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ 773-2015）要求，根据县级及以上城市饮用水水源地规范化建设的要求，完善隔离设施、保护区监控能力建设、风险防控与应急能力建设。
[bookmark: _Toc14256][bookmark: _Toc28643][bookmark: _Toc30127]（二）观音阁坝下至老官砬子
[bookmark: _Toc447573117][bookmark: _Toc446920847]“十四五”太子河老官砬子段生态流量得到基本保障，水质稳定达到地表水Ⅱ类。
（1）污染减排
完善本溪县城镇基础设施。努力推进本溪县城区滨河西路排水建设、春光路南段新民街东段排水系统建设、高官镇污水主管网建设，加快实施城区管网新建与改造，确保污水全收集、全处理，减少汛期时雨污混排及溢流现象。
推进农村生活污水收集与处理。对汇水范围内的同江峪村实施污水管网收集，实现集中收集处置，大幅减少居民生活污水散排，削减污染物入河量。
加强种植业污染防治。对河道沿岸乡镇推广农业种植绿色防控，鼓励农户使用农家肥、商品有机肥，逐步增加农田有机肥施用量，推广低毒、低残留农药使用范围和精准施药，降低区域农药施用量和减少农药包装瓶等废弃物随雨水流入河道。
（2）生态流量保障
根据本溪市的不同时段的实际情况，对观音阁水库、三道河水库进行下泄流量调控，以保障老官砬子的基本流量。在十四五期间，推动和建立观音阁水库生态放水协调机制，保障4~9月下泄流量6.66m3/s，其余月份3.33m3/s（具体按省相关部门调度方案确定）。
[bookmark: _Toc29239][bookmark: _Toc10330][bookmark: _Toc7789]（三）老官砬子至葠窝坝下
在实施污染减排基础上，开展生态工程建设，修复支流河，打造美丽河湖，造福城区百姓，兴安、葠窝坝下断面稳定达到地表水Ⅲ类。
（1）污染减排
完善城镇基础设施。在汇水范围的高峪、卧龙、牛心台等地区建设城镇生活污水处理设施工程以及雨污分流改造工程。结合城区改造计划全面开展雨污分流，大峪城中村污水管网工程新建污水管网10.2公里，实施卧龙镇、牛心台镇城镇生活污水处理工程，进一步完善城镇居民的生活污水收集与处理。福金沟污水干管工程新建污水管网10公里；千金沟暗渠整体改造1公里，渠内雨污分流10公里；对华阳暗渠进行拆除新建，暗渠长度1.22公里。通过完善基础设施建设，大幅减少溢流现象，减少污染物入河。
加强对本钢监督管理。减少和避免污水治理设施事故排放，建设必要的应急设施，避免事故时对断面影响。
（2）生态流量保障
根据本溪市的不同时段的实际情况，在保障老官砬子断面基本流量的同时，推动和建立观音阁水库生态放水协调机制，满足兴安断面生态流量（具体按省相关部门调度方案确定）。
（3）水生态保护修复
实施支流河整治。对彩屯河、郑家河、溪湖河、彩屯河等重要支流河进行河道综合治理，对部分河段实施清淤，护堤修缮、拦水坝及绿化景观建设，推进河流沿岸垃圾清理，建设人工湿地。
（4）美丽河湖建设
太子河明山区段及支流开展河道生态治理及人工湿地建设，提高生态功能，满足居民的亲自然要求。同时利用太子河河道周边现有湿地公园，统筹开展河道治理、缓冲带建设和湿地公园建设，在太子河明山区段打造美丽河湖，推进“绿色钢都”建设。
[bookmark: _Toc2596][bookmark: _Toc18194][bookmark: _Toc32578][bookmark: _Toc29185]第二节  细河
[bookmark: _Toc23098][bookmark: _Toc27774]通过开展城镇雨污管网及配套设施建设、河道清淤、河岸生态保护带建设等工程措施，实现“人水和谐”，摩天岭、邱家断面分别稳定达到地表水Ⅱ类、V类。
（1）污染减排
完善城镇基础设施。新建思山岭污水处理厂及配套官网项目，日处理量500吨，配套管网5.5公里。实施连山关镇环境综合治理，实现生活垃圾集中收集、转运、处置。
加强对企业监管。加强对北营钢铁污监督管理，减少和避免水治理设施事故排放，建设必要的应急设施，避免事故时对断面影响。
加强种植业管控。对河道沿岸乡镇推广农业种植绿色防控，鼓励农户使用农家肥、商品有机肥，逐步增加农田有机肥施用量，推广低毒、低残留农药使用范围和精准施药，降低区域农药施用量和减少农药包装瓶等废弃物随雨水流入河道。
（2）水生态保护修复
[bookmark: _Toc26726]对南芬湿地进行保护与修复。开展三道岭小流域综合整治，从思山岭乡财神庙村自上线而下划分为三个功能区，即水源涵养区、污染控制及景观建设、生态修复。
[bookmark: _Toc5551][bookmark: _Toc6480]第三节  北沙河
在“十三五”减排成果基础上，围绕北沙河主河道，开展湿地公园、生态缓冲带建设，打造美丽河湖，姚千户桥断面稳定达到地表水Ⅲ类。
（1）污染减排
完善高新区基础设施。开展歪头山独立工矿区雨污分流工程，新建雨污分流管网5公里，确保矿区的污水能够全部收集处理；完善沙河东路、西路污水管网。松木堡、石桥子老街、滨河工业区污水收集至市政污水处理厂集中处置，取消临时污水处理站。
工业集聚区污水集中处理设施建设与改造。建设国家辽宁（本溪）生物医药科技产业园工业污水处理厂，规划处理能力2万吨/天，合理选择处理工艺，有针对的性的处理工业园区企业污水，提升园区污水管理水平。
（2）水生态保护修复
建设北沙河生态廊道。在北沙河南支3号闸至日月桥2.6公里范围以及北沙河黄木支流河入河上游100米至张边线桥2.9公里内建设河道湿地（29公顷）。本溪抚顺交界至沈本线公路桥9.2公里河段，建设自然生态型的渗透性护岸。
建设高新区湿地公园。在高新区北沙河4号闸至沈本交界6公里范围河道自然恢复生态湿地（13公顷）。本溪市岱金峪河至沈本市界，建设12公顷湿地，提升歪头山污水处理厂尾水水质，补充北沙河生态用水。
[bookmark: _Toc24094][bookmark: _Toc10285][bookmark: _Toc9436][bookmark: _Toc11956]第四节  浑江
“十四五”浑江流域以稳定水质为目标，通过开展桓仁县污水处理设施建设及雨污管网、配套设施建设，生态湿地修复建设等工程，实现浑江本溪段污染物有效削减，金银库沟门、凤鸣电站、大顶子沟3个国控断面水质稳定达到地表水Ⅱ类。
[bookmark: _Toc7023][bookmark: _Toc10863]（一）凤鸣电站以上
浑江输水河道、桓仁水库库区两者同为大伙房水源地，为一个有机整体，因此，将金银库沟门和凤鸣电站汇水范围作为一整体，进行保护。
（1）加强联动
通过省政府、省生态环境厅，与吉林省加强沟通，建立联防联控机制。
（2）污染减排
加强桓仁县基础设施建设。对桓仁县的古城镇等乡镇进行污水处理设施改造及管网完善工程，实施桓仁县污水处理厂扩容改造及配套管线改造、县城污水管网维护及改造工作，推进雨污分流，大幅减少居民生活污水散排，削减污染物入河量。
加强种植污染管控。在古城镇、北甸子乡、二棚甸子镇推广农业种植绿色防控，鼓励农户使用农家肥、商品有机肥，逐步增加农田有机肥施用量，推广低毒、低残留农药使用范围和精准施药，加强对农药包装瓶等废弃物管理。
（2）水生态保护修复
桓仁水库生态环境治理。定期清理桓仁水库库区垃圾，定期清除输水河道水草，减少进入水库的污染物量，保障水库水质安全。开展水生态环境调查，了解相关情况，对进一步提高桓仁水库周边生态环境提供基础。
（3）加强饮用水水源地规范化建设
在一级、二级保护区穿越道桥、人类活动扰动大的关键区域完善隔离封育工作、设置视频监控。
[bookmark: _Toc4917][bookmark: _Toc6037][bookmark: _Toc25988]（二）凤鸣电站至大顶子沟段
通过加强面源管控，保障大顶子沟断面水质稳定达到地表水Ⅱ类。
加强种植污染管控。对河道沿岸雅河朝鲜族乡、沙尖子镇、五里甸子镇推广农业种植绿色防控，鼓励农户使用农家肥、商品有机肥，逐步增加农田有机肥施用量，推广低毒、低残留农药使用范围和精准施药，加强对农药包装瓶等废弃物管理。
[bookmark: _Toc23704][bookmark: _Toc2875][bookmark: _Toc9896][bookmark: _Toc28822]第五节  草河
[bookmark: _Toc25790][bookmark: _Toc20397][bookmark: _Toc12305]实施农村环境综合整治及种植业管控，保障河南堡断面水质稳定达到地表水Ⅱ类。
农村环境综合整治。草河口、草河城、草河掌镇开展环境综合治理；实施生活垃圾集中收集、转运、处置工作，大幅消减污染物入河量。
种植业污染防治。对河道沿岸乡镇推广农业种植绿色防控，鼓励农户使用农家肥、商品有机肥，逐步增加农田有机肥施用量，推广低毒、低残留农药使用范围和精准施药，降低区域农药施用量和减少农药包装瓶等废弃物随雨水流入河道。


[bookmark: 25、柳壕河][bookmark: _bookmark77][bookmark: 13、东沙河][bookmark: _bookmark82][bookmark: _bookmark54][bookmark: _bookmark67][bookmark: （三）浑河][bookmark: _bookmark65][bookmark: 22、杨柳河][bookmark: _bookmark83][bookmark: 17、苏子河][bookmark: _bookmark85][bookmark: 18、大伙房水库][bookmark: 1、招苏台河][bookmark: 11、柳河][bookmark: 29、女儿河][bookmark: _bookmark81][bookmark: _bookmark84][bookmark: _bookmark80][bookmark: _bookmark64][bookmark: _bookmark78][bookmark: 14、庞家河][bookmark: _bookmark72][bookmark: 27、葠窝水库][bookmark: 16、社河][bookmark: 15、小柳河][bookmark: _bookmark71][bookmark: 19、蒲河][bookmark: _bookmark86][bookmark: （四）太子河][bookmark: _bookmark70][bookmark: _bookmark74][bookmark: _bookmark76][bookmark: 26、汤河][bookmark: _bookmark79][bookmark: 24、细河（本溪）][bookmark: _bookmark106][bookmark: _bookmark75][bookmark: 第六章_保障措施][bookmark: 20、细河（沈阳）][bookmark: 30、白石水库][bookmark: _bookmark68][bookmark: _bookmark73][bookmark: 21、北沙河][bookmark: _bookmark69][bookmark: 28、细河（阜新）][bookmark: 12、绕阳河][bookmark: _bookmark66][bookmark: 23、南太子河][bookmark: （五）大小凌河][bookmark: _Toc21493]第六章 骨干工程项目及投资
全市按照3大水系、12个国控断面汇水范围，规划饮用水源保护、污染减排、水生态保护修复、水环境风险防控等四大类别，饮用水水源地规范化建设、城镇污水处理及管网建设、工业污染防治、农业农村污染防治、水生态保护修复、风险预防等六个项目大类，40个工程项目，投资23.72亿元。
表6-1 项目类别规划工程项目统计表
	类别
	项目大类
	项目总数（个）
	投资总额
（万元）

	污染减排
	城镇污水处理及管网建设
	19
	101131.17

	
	工业污染防治
	1
	20000

	
	农业农村污染防治
	5
	10968.95

	水生态保护修复
	水生态保护修复
	12
	102312.83

	饮用水源保护
	饮用水水源地规范化建设
	2
	1900

	水环境风险防控
	风险预防
	1
	900

	合计
	—
	40
	2371212.95



表6-2 控制单元规划工程项目统计表
	序号
	流域
	项目总数（个）
	投资总额（万元）

	1
	太子河流域（8个国控断面）
	31
	194990.45

	2
	浑江流域（3个国控断面）
	7
	39222.5

	3
	草河流域（1个国控断面）
	2
	3000

	合计
	—
	40
	237212.95




[bookmark: _Toc12799]第七章  保障措施
[bookmark: （一）加强组织领导][bookmark: _bookmark107][bookmark: _Toc13759]第一节  加强组织领导
本溪市各级党委和政府对本地区水环境保护负总责，以流域水生态环境功能分区管理体系为依据，统筹流域和行政区边界，层层分解落实规划目标和任务，将规划目标、任务、项目等纳入本级国民经济和社会发展“十四五”规划以及相关领域、行业规划中，协调推进“五位一体”总体布局建设。严格落实党政领导干部生态损害责任追究制度，确保规划目标按期实现。将水环境质量“只能更好、不能变坏”作为水环境保护责任红线，加强对规划实施的组织领导，地方各级政府要按照“一岗双责”的要求细化明确各部门水环境保护职责，分解落实规划任务，形成合力。
[bookmark: _bookmark108][bookmark: （二）加大资金投入][bookmark: _Toc8658]第二节  加大资金投入
本溪市各级人民政府要加大生态环境保护与修复资金投入，创新投融资机制，采取多种方式拓宽融资渠道，统筹水污染防治各项任务，提升资金使用绩效，确保实现规划目标。引导社会资本投入，逐步将水污染防治领域全面向社会资本开放，健全投资回报机制，以合作双方风险分担、利益共享、权益融合为目标，大力推广运用政府和社会资本合作（PPP）模式。鼓励金融机构为相关项目提高授信额度、增进信用等级，支持开展排污权、收费权、政府购买服务协议及特许权协议项下收益质押担保融资，探索开展污水垃圾处理服务项目预期收益质押融资，鼓励社会资本加大水环境保护投入。严格按照“谁污染、谁付费”的原则，认真核定污染治理成本，根据控制单元主要超标因子等因素适当增加污染物计征种类，合理提高排污费征收标准。城镇污水处理收费标准应不低于污水处理和污泥处理处置成本，并做到应收尽收。
[bookmark: _bookmark109][bookmark: （三）加强科技支撑][bookmark: _Toc17621]第三节  加强科技支撑
推进水环境信息管理平台建设，将水文、水资源、水质、经济社会等基础数据按控制单元归集，大力推动水环境保护大数据发展和应用，将控制单元作为落实环评准入、区域限批等各项环境管理措施与控源减排、截污导流等污染防治措施的基本空间单位，提升污染防治的科学化、信息化和精细化水平。
加强生态环境基础科学问题研究，系统推进区域污染源头控制、过程削减、末端治理等技术集成创新与风险管理创新，加快重点区域环境治理系统性技术的实施，形成一批可复制可推广的区域环境治理技术模式。完善先进适用技术推广服务体系。鼓励创新财税机制，激励科技成果的应用推广。
[bookmark: （四）推进多方联动][bookmark: _bookmark110][bookmark: _Toc32392]第四节  推进多方联动
健全区域联动。流域上下游、左右岸各级政府、各部门之间要加强协调，探索跨行政区之间的环境保护合作框架，建立定期会商制度和协作应急处置、跨界交叉检查机制，形成治污合力。积极推进跨界河流水污染突发事件的双边协调机制与应急处理能力建设。
推进信息公开。本溪市各级人民政府定期公布本行政区域内生态环境质量状况、政府环境保护工作落实情况等相关信息，严格执行建设项目环境影响评价信息公开。重点企业应当公开污染物排放、治污设施运行情况等环境信息。加大生态环境保护宣传教育力度，营造全社会共同参与环境保护的良好氛围。
引导公众参与。充分利用现代化信息技术手段，拓宽公众参与渠道，加大宣传力度，建立激励机制，引导公众在水环境保护建言献策、污染源排放监督等方面积极参与。
完善环境法治。加大环境执法监督力度，推进联合执法、区域执法、交叉执法，强化执法监督和责任追究。加强环保、水利、公安、检察等部门和机关协作，健全行政执法与刑事司法衔接配合机制，完善案件移送、受理、立案、通报等规定。
[bookmark: _bookmark111][bookmark: （五）严格评估考核][bookmark: _Toc8167]第五节  严格评估考核
各部门要对《规划》确定的重点任务、工程落实情况进行跟踪分析，加强督促检查，及时分析辖区内水环境状况，动态跟踪规划实施进展，及时研究调整工作部署，确保规划顺利实施。对《规划》执行情况进行中期评估和终期考核，评估考核结果向社会公布，强化考核结果在中央资金分配、区域限批、领导干部追责等方面的应用。

[bookmark: _Toc27735]附表
[bookmark: _Toc24976]附表1  国控断面及其汇水范围
	国家控制单元
	断面名称
	所在水体
	目标水质
	所在区县
	汇水范围包含的行政区

	太子河（本溪市）控制单元
	南太子河入库口
	太子河南支
	Ⅱ类
	本溪县
	碱厂镇、东营坊乡

	
	赛梨寨
	观音阁水库
	Ⅱ类
	本溪县
	清河城镇、田师付镇、南甸镇

	
	老官砬子
	太子河
	Ⅱ类
	本溪县
	观音阁街道、小市镇、高官镇

	
	兴安
	太子河
	Ⅲ类
	平山区
	南地街道、工人街道、平山街道、东明街道、崔东街道、站前街道、千金街道

	
	
	
	
	溪湖区
	河东街道、河西街道、彩屯街道、竖井街道、彩北街道、东风街道、火连寨街道

	
	
	
	
	明山区
	金山街道、北地街道、高峪街道、明山街道、东兴街道、新明街道、牛心台街道、卧龙街道、高台子街道

	
	葠窝坝下
	太子河
	Ⅲ类
	辽阳县
	寒岭镇、甜水满族乡

	
	
	
	
	灯塔市
	鸡冠山

	
	
	
	
	平山区
	千金街道（少量村庄）、北台街道（少量村庄）

	
	邱家
	细河
	Ⅴ类
	平山区
	北台街道、桥头街道

	
	
	
	
	南芬区
	南芬街道、铁山街道、郭家街道、思山岭街道、下马塘街道

	
	摩天岭
	细河
	Ⅱ类
	本溪县
	连山关镇

	
	姚千户桥
	北沙河
	Ⅲ类
	溪湖区
	石桥子、日月岛街道

	浑江（本溪市）控制单元
	金银库沟门
	桓仁水库
	Ⅱ类
	桓仁县
	二棚甸子镇、古城镇、北甸子乡

	
	凤鸣电站
	浑江
	Ⅱ类
	桓仁县
	八卦城街道、桓仁镇、华来镇、黑沟乡

	
	浑江口大桥
（考核丹东市）
	浑江
	Ⅲ类
	桓仁县
	沙尖子镇、五里甸子镇

	
	大顶子沟
	浑江
	Ⅱ类
	桓仁县
	普乐堡镇、八里甸子镇、雅河朝鲜族乡、向阳乡

	草河（本溪市）控制单元
	河南堡
	草河
	Ⅱ类
	本溪县
	草河掌镇、草河城镇

	
	草河大桥
（考核丹东市）
	草河
	Ⅲ类
	本溪县
	草河口镇





[bookmark: _Toc28090]附表2  目标指标表
[bookmark: _Toc21349]附表2-1 城市集中式饮用水水源目标清单
	序号
	省份
	地市
	区县
	所属流域
	所在水体
	水源地名称
	水源地类型
	2020年水质现状
	2025年水质目标
	预计达标年度
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	辽宁省
	本溪市
	桓仁县
	辽河流域
	浑江
	桓仁水库
	湖库
	III类
	III类
	持续达标
	

	2
	辽宁省
	本溪市
	本溪县
	辽河流域
	太子河
	观音阁水库
	湖库
	III类
	III类
	持续达标
	




[bookmark: _Toc34298230][bookmark: _Toc2442][bookmark: _Toc25420][bookmark: _Toc14824][bookmark: _Toc23258][bookmark: _Toc56803198][bookmark: _Toc19478][bookmark: _Toc34298231]附表2-2 达到生态流量（水位）底线要求的河湖目标清单
	序号
	省份
	地市
	区县
	控制单元
	水体名称
	水体类型
	生态流量（m3/s）
	生态水位（m）
	预计达到底线要求的年度
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	2020年下泄流量
	2025年目标
	2020年实际水位
	2025年目标
	
	

	1
	辽宁省
	本溪市
	本溪县
	老官砬子
	太子河
	河流
	4-9月6.66m3/s；其他月份3.33m3/s
	4-9月6.66m3/s；其他月份3.33m3/s
	—
	—
	2025年
	待与水务部门协商确定







[bookmark: _Toc240][bookmark: _Toc26388][bookmark: _Toc34298232][bookmark: _Toc31249][bookmark: _Toc56803199][bookmark: _Toc18027][bookmark: _Toc22092][bookmark: _Toc17383]附表2-3 重点湖库富营养化控制目标表
	序号
	省份
	地市
	区县
	所属流域
	控制单元
	水体名称
	富营养化指数
	叶绿素a（mg/L）
	预计达到目标要求的年度
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	2020年现状
	2025年目标
	2020年现状
	2025年目标
	
	

	1
	辽宁省
	本溪市
	桓仁县
	鸭绿江
	金银库沟门
	桓仁水库
	44.89
	不上升
	0.01001
	—
	—
	富营养化风险有效控制

	2
	辽宁省
	本溪市
	本溪县
	辽河
	赛梨寨
	观音阁水库
	36.42
	不上升
	0.00213
	—
	—
	富营养化风险有效控制


[bookmark: _Toc34298234][bookmark: _Toc1923][bookmark: _Toc14107][bookmark: _Toc56803200][bookmark: _Toc7202][bookmark: _Toc10986]
[bookmark: _Toc15605][bookmark: _Toc34298235]附表2-4 河湖生态缓冲带修复的水体清单
	序号
	省份
	地市
	区县
	控制单元
	水体名称
	水体类型
	经度
	纬度
	修复长度（km）
	宽度（m）
	预计完成
年度
	备注

	1
	辽宁省
	本溪市
	明山区
	兴安
	太子河
	河流
	123.8478
	41.3398
	8.7
	—
	2024年
	

	2
	辽宁省
	本溪市
	高新区
	姚千户桥
	北沙河
	河流
	123.7439
	41.5024
	20
	—
	2025年
	

	3
	辽宁省
	本溪市
	本溪县
	赛梨寨
	观音阁水库
	湖库
	124.2128
	41.3299
	10
	—
	2030年
	





[bookmark: _Toc34298236][bookmark: _Toc10256][bookmark: _Toc25604][bookmark: _Toc4785][bookmark: _Toc30010][bookmark: _Toc791][bookmark: _Toc56803201][bookmark: _Toc34298237]附表2-5 湿地恢复（建设）清单
[bookmark: _Toc30277]附表2-5-1  天然湿地恢复目标表
	序号
	省份
	地市
	区县
	控制单元
	湿地名称
	湿地类型
	2020年的天然湿地面积（万hm2）
	“十四五”拟新增恢复面积（hm2）
	预计完成年度
	备注

	1
	辽宁省
	本溪市
	桓仁县
	凤鸣电站
	桓龙湖国家湿地公园
	国家湿地公园名录
	0.14
	—
	2025年
	




[bookmark: _Toc22366]附表2-5-2  人工湿地建设清单
	序号
	省份
	地市
	区县
	控制单元
	湿地名称
	建设位置所属类型
	经度
	纬度
	建设面积（亩）
	预计完成年度
	备注

	1
	辽宁省
	本溪市
	南芬区
	邱家
	南芬湿地
	重要入河（湖）口
	123.8185
	41.1926
	11
	2025年
	

	2
	辽宁省
	本溪市
	高新区
	姚千户桥
	北沙河美丽河湖
	重要入河（湖）口
	123.7439
	41.5024
	750
	2025年
	



[bookmark: _Toc8708]
附表3  规划工程项目表
	序号
	汇水范围
	项目名称
	项目概况
	投资
（万元）
	项目大类
	项目细类
	实施年限

	1
	南太子河入库口
	本溪满族自治县田师付独立工矿区碱厂片区污水处理厂工程
	在碱厂镇新建日处理2000吨污水处理厂一座。建粗格栅及进水泵阀一座；细格栅及旋流沉沙池一个；综合池一个；高效浅层滤池一个；接触消毒池1个；巴歇尔计量槽1个；综合用房一座；变电房1座。污泥脱水机房一座；锅炉房1座；购置设备及配套管网铺设。
	1433.54
	城镇污水处理及管网建设
	城镇污水处理设施建设与改造
	2021~2025

	2
	南太子河入库口
	本溪县乡村污水治理项目（兰河峪村等）
	在兰河峪等村建设农村生活污水集中收集处理设施。
	879.45
	农业农村污染防治
	农村污水收集与处理工程
	2021~2025

	3
	赛梨寨
	本溪县观音阁水库区农村生活污水分散治理项目
	本溪县观音阁水库保护区内的11个建制村的农村生活污水收集处理。
	2222
	农业农村污染防治
	农村污水收集与处理工程
	2021~2025

	4
	赛梨寨
	观音阁水库保护区勘界立标与隔离防护工程
	修建一级保护区隔离防护栏85.63公里，其中框架护栏网24.766公里，刺铁丝围网60.864公里。警示标志牌177块，1套库区视频监控系统
	1800
	饮用水水源地规范化建设
	标识设立及防护隔离工程建设
	2021~2025

	5
	老官砬子
	本溪满族自治县滨河西路排水
	1.雨水管网总长6748.1米，管径Ｄ300-Ｄ800mm其中：张家堡桥至枫乡大桥雨水管线3784.1m；枫乡大桥至上堡大桥雨水管线2964m。2.污水管网总长5164.1米，管径Ｄ800-1200mm
	4109.41
	城镇污水处理及管网建设
	配套管网工程
	2021~2025

	6
	老官砬子
	本溪满族自治县春光路南段新民街东段排水
	1.雨水管网总长2219m，管径D600-D1000mm。其中春光路南段雨水管网1472m，新民街东段雨水管网747m；2.污水管网总长1334m，管径D400-500mm。其中春光路南段污水管网932m，新民街东段污水管网402m；3.道路总长1433m，道路红线宽度24m。4.人行道总面积10874.98㎡，其中春光路南段人行道6565.98㎡。
	1595.02
	城镇污水处理及管网建设
	配套管网工程
	2021~2025

	7
	兴安
	卧龙河水质提升及生态修复工程
	项目位于卧龙河两侧，本桓线东侧，铁路桥南侧15米。占地面积约0.67hm2。工程处理规模为3000m3/d，采用复合式潜流人
工湿地工艺，共10个单元。
	500
	城镇污水处理及管网建设
	人工湿地
	2021~2025

	8
	兴安
	本溪市明山区城镇污水、垃圾提升改造工程
	对现有3000m3/d污水处理规模的本溪市明山区卧龙（牛心台）污水处理厂进行扩建，建设规模为3000m3/d的污水处理厂2座，建成后污水处理规模达到9000m3/d。排水管网工程建设内容为：在高台子、卧龙及牛心台地区新建雨水排水管网21346m、污水排水管网33646m。在明山区七个街道办事处增设垃圾中转站5座，每个中转站垃圾转运处理能力为30t/d。
	16315
	城镇污水处理及管网建设
	配套管网工程
	2021~2025

	9
	兴安
	本溪市高峪地区雨污分流改造及华阳暗渠整治工程
	一是对华阳暗渠进行拆除新建，暗渠长度1221m，断面形式：净宽4.0m，净高1.8m；并在新建暗渠两侧敷设截污管道2442m；另一部分是对合金沟污水截流，在合金沟暗渠内紧贴渠壁敷设1610m截污管道，将排入合金沟的污水截流并输送至太子河污水截流干管，最终将污水接入本溪市污水处理厂。
	2812.99
	城镇污水处理及管网建设
	配套管网工程
	2021~2025

	10
	兴安
	本溪市排水管网提质增效综合整治工程
	一为转山暗渠拆除新建，暗渠长度主渠1351m，支渠225m，断面形式：主渠：净宽2.7m，净高1.8m双孔；支渠：净宽2.7m，净高1.8m单孔，并在新建暗渠两侧敷设截污管道2720m；二为育龙路污水截流，沿育龙路敷设D400污水管2980m；三为掌握本溪市辖区排水管网基本情况，确保今后该区域排水管道的正常运行，拟采用CCTV管道机器人和QV潜望镜对该区域约400km雨、污水管道（DN400～DN1500）进行全面检测，为管道修复、养护工作提供可靠的资料。
	4538.15
	城镇污水处理及管网建设
	配套管网工程
	2021~2025

	11
	兴安
	福金沟污水干管工程
	新建污水管网10公里是为收集福金沟生活污水，防止对太子河流域造成污染。
	4000
	城镇污水处理及管网建设
	配套管网工程
	2021~2025

	12
	兴安
	千金沟暗渠雨污分流改造
	千金沟暗渠整体改造1公里，渠内雨污分流10公里
	6000
	城镇污水处理及管网建设
	配套管网工程
	2021~2025

	13
	兴安
	大峪城中村污水管网工程
	新建污水管网10.2公里是为收集大峪沟村生活污水，防止对太子河流域造成污染。
	2800
	城镇污水处理及管网建设
	配套管网工程
	2021~2025

	14
	兴安
	太子河（本溪段）郑家河支流流域综合治理及企事业单位生活污水收集工程
	郑家河支流水源涵养、水库坝体修复养护、农村垃圾收集处理、农业种植污染治理、畜禽禁养、滨水景观路建设、企事业单位生活污水处理、雨污分流、生态景观及休闲步道系统建设、河道清淤、雨污分流及生态修复等。
	16000
	水生态保护修复
	河湖生态缓冲带修复
	2021~2025

	15
	兴安
	彩屯河彩北新村段河道治理项目
	彩北新村河道全长1公里，河道平均宽度8米，防洪标准为10年一遇。新建、维修河道两侧堤防1公里，结构形式为毛石混凝土；河道清淤1公里，平均清淤厚度0.6米，并安装雨污分离管网，建设小型翻板坝一座；安装全线河道两侧堤防外侧安全防护栏1000延长米，护栏高度为0.8米；部分河道需加盖工程，长度100米，采用建筑物形式为承重箱涵；新建河道景观路一条，全长1公里，路面宽3米，河道景观绿化美化1公里。 1、彩屯河(鲍家段)河道治理一期工程；箱涵全长352米，2、彩屯河(鲍家段)河道治理二期工程；治理河长725米； 3、彩屯河支流清淤及护堤修缮工程；4、鲍家腾空地块基础设施改造；5、鲍家两洞桥绿化景观工程。
	6320
	水生态保护修复
	河湖生态缓冲带修复
	2021~2025

	16
	兴安
	溪湖河水污染综合治理项目
	本项工程农村段主要包括三大功能区，1是水源涵养区，在明山粮库及以上区域进行生态建设；2是生态景观建设区，主要对粮库至原火连寨监狱一段3km进行生态景观建设工程；3是生态综合修复区，对韩家街至三道岗子河段进行生态综合修复工程；城市段主要包括沿河绿化亮化工程以及河道两岸堤坝建设工程。4.工程实施后，将有效控制流域的污染，恢复良好的生态环境，大幅度削减进入河流的污染物，并减轻流域水土流失程度。
	1500
	水生态保护修复
	河湖生态缓冲带修复
	2021~2025

	17
	兴安
	本溪太子河河道生态治理工程（一期）
	建设用地分布于本溪市明山区，太子河上游南岸。全长约3.6km，总建设面积约89公顷，工程建设主要包括：硬质河岸生态修复、河岸植被带建构、沿河湿地构建、沿河景观提升工程等。
	14800
	水生态保护修复
	河湖生态缓冲带修复
	2021~2022

	18
	兴安
	本溪太子河河道生态治理工程（二期）
	建设用地分布于本溪市明山区，太子河中段南、北岸两侧。全长约1.5km，总建设面积约71公顷，工程建设主要包括：硬质河岸生态修复、河岸植被带建构、沿河湿地构建、沿河景观景观工程等
	13000
	水生态保护修复
	河湖生态缓冲带修复
	2022~2023

	19
	兴安
	本溪太子河河道生态治理工程（三期）
	建设用地分布于本溪市明山区，太子河下游南岸。全长约3.6km，总建设面积约75公顷，工程建设主要包括：湿地公园建设、景观提升工程、硬质河岸生态修复、河岸植被带建构、沿河湿地构建等
	23000
	水生态保护修复
	河湖生态缓冲带修复
	2023~2024

	20
	兴安
	太子河沿岸钢渣坡综合治理生态修复工程
	太子河沿岸7公顷渣坡综合治理工程。
	5800
	水生态保护修复
	河湖生态缓冲带修复
	2021~2025

	21
	邱家
	南芬区污水管网项目
	新建污水管网10公里是为收集南芬区生活污水，防止对细河流域造成污染。
	2060.5
	城镇污水处理及管网建设
	配套管网工程
	2021~2025

	22
	邱家
	南芬区甬子峪村污水治理项目
	对本溪市南芬区甬子峪村生活污水进行收集处理，100户现有居民实行旱厕改水厕
	409.43
	城镇污水处理及管网建设
	配套管网工程
	2021~2025

	23
	邱家
	南芬区生态湿地保护利用设施建设项目
	1.细河二侧游步道和木栈道建设:北侧长1910米，南侧长2115米，该河道设置2处翻板阐2.西山生态环境大门及门前广场建设占地7400平方米3.西山生态环境体闲服务设施建设，总共有三条游览登山游步道共5294米
	4886.75
	水生态保护修复
	河湖生态缓冲带修复
	2021~2025

	24
	邱家
	思山岭污水处理厂及配套官网项目
	新建日处理污水500吨污水处理厂一座，配套污水管网5.5公里。
	2014
	城镇污水处理及管网建设
	城镇污水处理及管网建设
	2021~2025

	25
	姚千户桥
	歪头山独立工矿区雨污分流工程
	在歪头山镇矿区新建雨污分流管网5公里
	3000
	城镇污水处理及管网建设
	配套管网工程
	2021~2025

	26
	姚千户桥
	沙河东路西路管网完善工程
	（1）沙河东路：沿河修建道路2.663km，规划红线宽度24m，路面宽度16m。建设内容包括桥涵工程、排水工程、照明工程、绿化工程等内容。项目建设对抑制河岸水土流失，美化河堤景观，控制河岸小开荒及无关人员进入河道保护范围有积极作用。（2）沿河修建道路6043m。建设内容包括桥涵工程、排水工程、绿化工程等。
	5798.13
	城镇污水处理及管网建设
	配套管网工程
	2021~2025

	27
	姚千户桥
	北沙河流域生态廊道建设工程
	在北沙河南支3号闸至日月桥2.6公里范围以及北沙河黄木支流河入河上游100米至张边线桥2.9公里内建设河道湿地湿地面积为29公顷。北沙河南支M桥至溪湖区交界2.5公里无堤河段，本溪抚顺交界至沈本线公路桥9.2公里河段，建设自然生态型的渗透性护岸。北沙河南支城区段5.6公里两坡面栽植湿生植物及灌木进行护坡。
	5979.2
	水生态保护修复
	河湖生态缓冲带修复
	2021~2025

	28
	姚千户桥
	本溪高新区日月湖湿地公园建设项目
	4号闸至沈本交界6公里范围河道自然恢复生态湿地；4号闸至沈本交界6公里外延20米范围为，适度建设绿化植被，丰富植物多样性；以北沙河南支、大柳峪河入河口处，西南侧为沈丹铁路，西侧为李时珍大街，北侧为木兰路，东南侧为药都大街，建设面积13公顷湿地，净化支流河水质及营建湿地景观。本溪市岱金峪河至沈本市界，建设12公顷湿地，提升歪头山污水处理厂尾水水质，补充北沙河生态用水。
	10416.88
	水生态保护修复
	河湖生态缓冲带修复
	2021~2025

	29
	姚千户桥
	沈本新城污水处理厂 二期扩建工程
	在现有基础上再增加污水处理能力2万立方米/ 日，扩容后沈本新城污水处理厂处理日处理能力达到4万立方米 /日
	10000
	城镇污水处理及管网建设
	城镇污水处理设施建设与改造
	2021~2025

	30
	姚千户桥
	临时污水处理站并网工程建设
	将松木堡、石桥子老街、滨河工业区污水收集至市政污水处理厂集中处置，取消 临时污水处理站
	1000
	城镇污水处理及管网建设
	城镇污水处理设施建设与改造
	2021~2025

	31
	姚千户桥
	绿色原料药产业园区工业污水处理厂
	规划处理能力2万立方米/日，处理工业园区企业污水。
	20000
	工业污染防治
	工业集聚区污水集中处理设施建设与改造
	2021~2025

	32
	金银库沟门
	桓仁满族自治县农村污水收集处理项目
	桓仁县8个村庄污水处理设施及配套管网建设
	4867.5
	农业农村污染防治
	农村污水收集与处理工程
	2021~2025

	33
	金银库沟门
	输水河道水草清除定期清除工程
	定期清理桓仁水库输水河道的水草
	110
	水生态保护修复
	河湖生态缓冲带修复
	2021~2025

	34
	金银库沟门
	桓仁水库库区垃圾清理项目
	定期清理桓仁水库的垃圾
	500
	水生态保护修复
	河湖生态缓冲带修复
	2021~2025

	35
	金银库沟门
	本溪市水生态环境调查项目
	以桓仁水库富营养化问题、TN问题为主，兼顾观音阁水库、太子河，开展水生态健康调查
	900
	风险预防
	生态健康调查
	2021~2025

	36
	金银库沟门
	桓仁满族自治县水源保护区视频监控项目
	在一级、二级保护区穿越道桥、人类活动扰动大的关键区域设置视频监控
	100
	饮用水水源地规范化建设
	视频监控设备
	2021~2025

	37
	凤鸣电站
	桓仁满族自治县城区排水管网雨水、污水分流建设工程(一期）
	新建柜仁县中心城区内长江大街、天山路、府安路、民族路4条市政道路的排水管(梁),新建雨水管线4300米，雨水口连	接管2154米，新建雨水检查井	139座，雨水口175座，新建污水管线6271米及道路恢复

	5380
	城镇污水处理及管网建设
	配套管网工程
	2021~2025

	38
	凤鸣电站
	桓仁满族自治县城区排水管网雨水、污水分流建设工程(二期）
	新建长江大街、黄河大街等雨水管线约11公里，污水管线约16	公里。
	27365
	城镇污水处理及管网建设
	配套管网工程
	2021~2025

	39
	河南堡
	草河掌镇环境综合治理项目（乡镇污水、农村垃圾）
	新建草河掌镇垃圾中转站及其配套设备
	1500
	农业农村污染防治
	农村环境连片整治
	2021~2025

	40
	河南堡
	草河城镇环境综合治理项目（乡镇污水、农村垃圾）
	新建草河城镇垃圾中转站及其配套设备
	1500
	农业农村污染防治
	农村环境连片整治
	2021~2025

	合计
	237212.95
	—
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