



本环建表字〔2026〕26号
关于《辽宁山水工源水泥有限公司污染土处置项目环境影响报告表》的批复

辽宁山水工源水泥有限公司：
你公司报送的《辽宁山水工源水泥有限公司污染土处置项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉。根据环评专家评审意见及技术评估报告结论，经我局2026年建设项目审查委员会第三次会议讨论同意，现批复如下：
[bookmark: OLE_LINK10]一、项目位于辽宁省本溪市溪湖区火连寨寨西路25号，总投资200万元，环保投资24.5万元，占总投资的12.25%。项目主要改造现有的Φ80m石灰石预均化圆形堆棚（2500t/d新型干法水泥熟料生产线闲置的堆棚）和5000t/d新型干法水泥熟料生产线的小辅材棚，其余工程均依托5000t/d新型干法水泥熟料生产线，在保证现有水泥熟料生产能力不变的情况下，通过现有生料制备系统以污染土部分替代水泥原料中的部分硅尾矿、铁尾矿粉、石灰石，实现污染土的无害化回收和利用，项目建成后具备年处置12万吨污染土（一般固体废物）能力。本项目进场处置土壤应提供危险特性鉴别报告，不得处置鉴定为危险废物的污染土和生活垃圾，同时满足《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB30760-2014）和《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）的要求，不可处置“不应进入”和“禁止进入”水泥窑进行协同处置的固体废物。 
根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目属于“鼓励类”，符合国家产业政策。在严格落实报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施和环境风险防范措施后，从生态环境角度，同意环境影响报告表中所列建设项目地点、生产规模和环境保护措施进行建设。
2、 项目建设应严格落实《报告表》提出的各项环境保护措施和风险防控措施，重点做好以下工作：
（一）严格落实施工期污染防治措施。施工废水、生活污水经现有项目一体化污水处理设施处理后回用，不外排；施工期噪声通过选择低噪声施工设备、合理安排施工作业时间，夜间禁止施工后，施工场界噪声应满足《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)限值要求；施工期产生的建筑垃圾清运至指定地点集中处理，施工人员产生的生活垃圾由环卫部门集中清运。
[bookmark: OLE_LINK11]（二）严格落实大气污染防治措施。污染土封闭堆棚负压收集后通过布袋除尘器+二级活性炭吸附处理后，通过15m高排气筒（DA084）排放。废气排放浓度应满足《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) 中表2排放限值。运营期5000t/d熟料生产线各产尘点含尘废气均依托原生产线环保设施，废气排放浓度应满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2限值要求及《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）表1限值要求。设置烟气在线监控系统，输送廊道密闭，原料库全封闭，厂区道路地面硬化，厂界无组织废气排放浓度应满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）排放限值要求。厂区内VOCs无组织排放浓度应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）表A.1限值要求。
[bookmark: OLE_LINK12]（三）严格落实水污染防治措施。运营期无生产废水产生；生活污水经依托现有项目一体化污水处理设施处理后回用，不外排。
（四）严格落实噪声污染防治措施。运营期通过选择低噪声设施、基础减振等降噪措施后，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
[bookmark: OLE_LINK13]（五）严格落实固体废物污染防控措施。运营期产生的窑尾布袋除尘器收集的窑灰、堆棚沉降灰收集后均返回生料磨中，不外排，一般固体废物应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相应标准要求；废含油抹布、废活性炭暂存于危废贮存点（10m2）内，定期委托有资质的单位进行处理，废机油收集后入窑焚烧，危险废物应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。
[bookmark: OLE_LINK15]（六）加强土壤及地下水环境管理。采取分区防渗管控措施，危废贮存点作为重点防渗区（Mb≥6m，K≤1.0×10-7cm/s），其他防渗工程依托厂区原项目。
（七）严格落实环境风险防控措施。建立健全安全、环境管理体系，制定严格的安全管理制度，制定巡检制度，制定应急计划，加强职工培训，提高应急处理能力。制定突发环境事件应急预案，并定期演练。
三、你公司应落实生态环境保护主体责任，严格执行排污许可制度和总量控制制度。建立单位内部生态环境管理机构和体系，明确人员、职责和制度，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。按照相关法律法规和技术标准规范要求，开展环保设备设施安全风险辨识评估和隐患排查治理，落实安全生产各项责任措施。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程，同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施以及环境保护设施投资，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收，并向社会进行公示。配合当地政府及有关部门对公众进行必要的解释和说明，取得公众对工程建设的理解和支持。本项目引发的生态环境信访问题，由建设单位负责妥善解决。
四、环境影响报告表批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺或者污染防治措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化(特别是不利环境影响加重)，应当重新报批该项目环境影响文件。
五、项目日常环境监督检查工作由本溪市生态环境保护综合行政执法队负责。

本溪市生态环境局
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抄送：本溪市生态环境保护综合行政执法队、本溪市生态环境服务中心、沈阳未来家园环保科技有限公司
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