



本环建表字〔2026〕28号
关于《沈阳北铁轨道技术有限公司生物质锅炉改造项目环境影响报告表》的批复

沈阳北铁轨道技术有限公司：
你公司报送的《沈阳北铁轨道技术有限公司生物质锅炉改造项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉。根据环评专家评审意见及技术评估报告结论，经我局2026年建设项目审查委员会第四次会议讨论同意，现批复如下：
一、项目位于辽宁省本溪市溪湖区歪头山镇歪头村五组，项目总投资为42万元，环保投资2万元，环保投资占比4.76%。本项目属于改建项目，原有项目于2020年6月取得原本溪高新技术产业开发区行政审批服务局《关于沈阳北铁轨道项目环境影响报告表的批复》（本高审环发﹝2020﹞5号），主要生产水泥铁道轨枕等相关设施，现有1台2t/h生物质蒸汽锅炉。本项目在原有锅炉房内将现有1台2t/h生物质蒸汽锅炉改造为1台4t/h生物质蒸汽锅炉。
根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“允许类”，符合国家产业政策。在严格落实报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施和环境风险防控措施后，从生态环境角度，同意环境影响报告表中所列建设项目地点、生产规模和环境保护措施进行建设。
二、项目建设应严格落实《报告表》提出的各项环境保护措施和风险防控措施，重点做好以下工作：
（一）严格落实大气污染防治措施。运营期生物质锅炉采用低氮燃烧技术，锅炉烟气经旋风+布袋除尘器处理后，通过1根35m高排气筒（DA001）排放，锅炉烟气排放浓度应满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值中燃煤锅炉标准限值要求。
（二）严格落实水污染防治措施。本项目运营期产生的锅炉软化水和定期排水，经沉淀池处理后，回用于混凝土生产，不外排。
（三）严格落实噪声污染防治措施。运营期噪声通过选用低噪声设备，经隔声、减振等降噪措施后，厂界东西南侧噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准要求，北侧厂界应满足4类标准要求。
（四）严格落实固体废物污染防控措施。本项目运营期产生的除尘灰、灰渣，分别经袋装收集后，存放于锅炉房东侧库房（290m2）内，定期外售综合利用；废离子交换树脂、废布袋更换后由厂家回收处理，不贮存；项目不新增锅炉房工作人员，不新增生活垃圾。一般工业固体废物应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相应要求。
（五）加强土壤及地下水环境管理。项目应采取有效防渗措施，锅炉房、一般固体废物暂存间作为一般防渗区（Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s）。
（六）严格落实环境风险防控措施。企业应建立健全安全、环境管理体系，制定严格的安全管理制度，制定应急计划，加强职工培训，提高应急处理能力。
三、你公司应落实生态环境保护主体责任，严格执行排污许可制度和总量控制制度。建立企业内部生态环境管理机构和体系，明确人员、职责和制度，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。按照相关法律法规和技术标准规范要求，开展环保设备设施安全风险辨识评估和隐患排查治理，落实安全生产各项责任措施。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程，同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施以及环境保护设施投资，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收，并向社会进行公示。做好工程相关科普知识的宣传工作。配合当地政府及有关部门对公众进行必要的解释和说明，取得公众对工程建设的理解和支持。本项目引发的生态环境信访问题，由建设单位负责妥善解决。
四、环境影响报告表批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺或者污染防治措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化(特别是不利环境影响加重)，应当重新报批该项目环境影响文件。
五、项目日常环境监督检查工作由本溪市生态环境保护综合行政执法队负责。

本溪市生态环境局
2026年6月29日
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