



本环建字〔2026〕9号
关于《辽宁回龙山生态电站项目环境影响报告书》的批复

国电电力发展股份有限公司和禹水电开发公司：
你公司报送的《辽宁回龙山生态电站项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）已收悉。根据环评专家评审意见及技术评估报告结论，经我局2026年建设项目审查委员会第四次会议讨论同意，现批复如下：
一、项目坝址位于桓仁满族自治县向阳乡回龙村、浑江桓仁水电站下游44km处。拟将回龙山水库拦河坝左岸#30、#31坝段改造成两个独立的引水系统进水口，采用坝后厂房引水发电并下泄生态流量。主要建筑物由进水口、引水压力钢管、发电厂房、尾水渠及敞开式变电站等组成，新增总装机容量10MW，装机台数为2台5MW。在回龙山电站总引水量不变的情况下，工程通过改变引水分配方式，减少现有回龙山水利枢纽72MW机组部分发电放流，新增2台5MW生态机组发电放流，以解决回龙山电站下游河道存在脱(减)水段的情况。项目总投资12509.53万元，环保投资72万元，占比0.58%。
根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“允许类”，符合国家产业政策。在严格落实报告书和本批复提出的各项生态环境保护措施和环境风险防范措施后，从生态环境角度，同意环境影响报告书中所列建设项目地点、生产规模和环境保护措施进行建设。
二、项目建设应严格落实《报告书》提出的各项环境保护措施和风险防控措施，重点做好以下工作：
（一）严格落实施工期污染防治措施。项目施工过程严格按照“六个百分之百”要求落实。采用车辆清洗、定期洒水清扫、运输车辆采用储罐或密封运输方式。施工期扬尘排放浓度应满足《施工及堆料场地扬尘排放标准》(DB21/2642-2016)中郊区及农村地区扬尘排放浓度限值要求；混凝土养护废水采用混凝+三级沉淀池处理工艺（混凝沉淀池1座，钢混结构（9m×3m×1.5m）3格），处理后的出水作为施工用水及回用于施工区域洒水降尘。基坑废水采用絮凝沉淀后全部回用，污泥定时人工清理，用于场区回填；车辆冲洗废水采用1座2m3循环水池自然沉淀回用；施工营地设一体化污水处理装置1套及环保防渗旱厕1座，生活污水处理后利用洒水车装运后进行施工道路及场地洒水回用，旱厕定期清掏用于周围农田施肥；施工过程中采用低振动、低噪音的施工设备和技术，减少对坝体结构的不必要破坏和对周边生物的惊扰。避免夜间高噪声施工、限制车速等降噪措施。施工场界噪声应满足《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)标准要求；对施工产生的废料全部分类收集并运至岸上指定地点分类消纳处理，严禁弃入水体或岸边。生活垃圾的收集依托附近收集点，由当地环卫部门统一定期清运处理；涉水施工避开鱼类繁殖期；安排施工计划时，尽量缩短水下作业时间。采用防污帘（围油栏）将小型施工区域暂时隔离，防止悬浮物、油污等扩散。灌浆材料应选用环保型、无毒性、低收缩性的浆液，防止有害物质渗漏至水体。严格控制灌浆压力，防止浆液过度扩散或冒出污染河床；在围堰外侧周边设置防污帘。
（二）严格落实水污染防治措施。本项目生活污水排入化粪池定期清掏用作农肥，不外排。
（三）严格落实噪声污染防治措施。运营期噪声通过选用低噪声设备、采取基础减振以及综合厂房隔声等降噪措施后，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。
[bookmark: _GoBack](四)严格落实固体废物防治措施。运营期生活垃圾统一收集后，送至环卫部门处理:废油及废蓄电池替换后立即由有资质单位处理，不在厂区内存储。危险废物应满足《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）管理要求。
(五)加强土壤及地下水环境管理。项目采取分区防渗措施，电站厂房机组层、变压器基础、事故油池（9m3）及化粪池区域作为重点防渗区(Mb≥6.0m，K≤1.0X10-7cm/s)；厂房附属地面、变压器站其他地面作为一般防渗区(Mb≥1.5m，K≤1.0x10-7cm/s)。
(六)加强生态恢复措施工作。严格控制施工作业范围，禁止超计划占地。施工结束后，及时拆除临时建筑物，妥善处理建筑和生活垃圾，清理和平整场地，对部分永久占地和全部临时占地及时进行植被恢复、绿化美化或复耕。运营期间设置2台生态流量自动监测设备,保证17.3m3/s生态流量，因上游水工程泄放不足导致入库流量小于生态流量目标时，可按入库流量下泄;电站进口处设置拦网，防止水轮机对鱼类的损伤;植被恢复及生态补偿，绿化面积959m2；实施鱼类增殖放流补偿措施。
(七)严格落实环境风险防控措施。设置两个容积为0.5m3的消防砂箱，在变压器卵石坑附近设置事故油池，事故油池的容积为9m³，防止泄漏物料、事故废水、消防废水对周围水体产生影响。配备灭火器、消防沙等应急救援物资;制定相应的应急预案并定期开展应急演练。
三、你公司应落实生态环境保护主体责任，严格执行排污许可制度。建立企业内部生态环境管理机构和体系，明确人员、职责和制度，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。按照相关法律法规和技术标准规范要求，开展环保设备设施安全风险辨识评估和隐患排查治理，落实安全生产各项责任措施。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程，同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施以及环境保护设施投资，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收，并向社会进行公示。做好工程相关科普知识的宣传工作。配合当地政府及有关部门对公众进行必要的解释和说明，取得公众对工程建设的理解和支持。本项目引发的生态环境信访问题，由建设单位负责妥善解决。
四、环境影响报告书批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺或者污染防治措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化(特别是不利环境影响加重)，应当重新报批该项目环境影响文件。
五、项目日常环境监督检查工作由本溪市生态环境保护综合行政执法队负责。

本溪市生态环境局
2026年7月3日

(此件公开发布)

抄送：本溪市生态环境保护综合行政执法队、本溪市生态环境服务中心、辽宁清远环境能源科技有限公司
1

2

